문서번호	시설개선과-4466
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	07/08 신동호
협 조
	주무관		권수식
	주무관		우인식

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 7.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

서울종합운동장내 시설물에 대하여 순찰 등을 실시하고, 시민들에게 불편을 주는 시설물에 대하여 조속히 정비코자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 운영1과-1177(2014.1.20)

❍ 주경기장 및 보조경기장 활성화와 보행인 안전을 위한 한강연결 통로

초입에 볼라드 설치요청

□ 소장님 순찰지적사항

❍ 어린이야구장과 풋살경기장 사이 보도구간에 물고임 현상

□ 직원순찰 지적사항

❍ 남문 지하철 6번 출입구 주변 보도침하

❍ 실내체육관 2-1출입구 앞 데크 경사로 앞 조인트 후타재 파손

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			8,605
잠실야구장	· 한강연결통로 초입 차량출입통제를 위한 콘크리크 방호벽 유지관리에 불편하고 노후됨 · 주경기장 데크(풋살경기장 앞) 우기시 마다 물고임 · 남문 지하철역 주변 보도 침하 · 데크 경사로 조인트 후타재 파손으로 안전사고 위험	· 볼라드 12개소 설치 · 보도블럭 재정비 · 조인트 후타재 보수	8,605	운영1과 요구사항 및 순찰사항

Ⅲ		문 제 점

□ 한강연결통로 콘크리트 방호벽

❍ 한강연결통로 초입에 차량출입통제를 위한 콘크리트 방호벽이 있으나, 마라톤

대회시 인력으로 이동이 어려워 지게차 임대 등 유지관리에 어려움이 있음

□ 보도 침하 및 물고임 현상

❍ 남문 지하철역 주변 보도 및 주경기장 테크(풋살경기장 앞)보도침하로 보행인

들에게 불편을 주고 있음

□ 조인트 후타재 파손

❍ 실내체육관 2-1문 주변 경사로 조인트 후타재 파손으로 안전사고 발생 위험

Ⅳ		검토의견

□ 볼라드 설치

❍ 한강연결통로 초입 콘크리트 방호벽을 유지관리가 원활한 볼라드로 교체설치

□ 보도 재정비

❍ 남문 지하철역 주변 및 주경기장(풋살경기장)데크상의 침하 및 물고임 현상이 있는 보도에 대하여 재정비

□ 조인트 후타재 보수

❍ 파손되어 안전사고의 위험이 있는 조인트 후타재 보수

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 8,605천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.