문서번호	기전과-4788
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		최주용	07/08 정진오
협조
	주무관		차준원

교통신호기 면수조정(축소) 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

성동도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 면수조정(축소) 완료보고

『교통신호기 설치·관리 매뉴얼』에 적합하게 신호등 면수를 조정하였고, 철거자재는 다음과 같이 처리하고자 합니다.

Ⅰ		추진 현황

2013.08.28. : 교통운영과 현안업무 회의(교통신호등 면수 조정 등)

2013.09.11. : 교통신호기 전수조사 계획 수립(기전과) ※ 조사기간 3개월

2014.05.26. : 교통신호등 면수 조정사업 확대시행 통보(교통운영과)

2014.06.03. : 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)업체에 작업지시

- 작업지시기간 2014.06.03 ~ 2014.07.31

Ⅱ		신호등 면수조정 기준

교통신호기 설치·관리 매뉴얼(경찰청 발행)

○ 단일로(편도)

1차로	2차로	3차로	4차로	5차로	6차로이상
1조	1조	1조	2조	2조	2조 +

○ 교차로(편도)

1차로	2차로	3차로	4차로	5차로	6차로이상
1조	1조	2조	3조	3조	3조 +

※ 현재는 2차로 이하에도 전부 2조이상 설치되어 있음

Ⅲ		면수조정 결과

신호등 면수 조정결과

(단위 : 조)

구분	총계	차량신호등(3색)			차량신호등(4색)			비 고
		소계	전방	후방	계	전방	후방
당초	644	560	57	503	84	25	59
변경	614	522	54	468	92	27	65

※ 현장여건상 철거가 불가한 곳 등을 제외하고 철거 완료함

Ⅳ		향후 계획

○ 철거한 자재중 사용가능한 자재는 창고에 보관후 유지관리용으로 사용하고, 노후되어 사용이 불가능한 자재는 불용결정후 시청 자원순환과(SR센터)에 무상관리전환 하고자 합니다.

☞ 철거자재 현황

구분	사 용 가 능 자 재							불용처리
	3색등	3색등 (화살)	4색등	모듈 (적)	모듈 (녹)	모듈 (황)	모듈 (화살)	3색등	4색등
수량	260	31	63	43	40	47	9	231	29

따로붙임 : 면수조정 현황 1부. 끝