문서번호	교량보수과-2013
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	남부도로사업소장
신동헌		차식환	07/08 민승기
협 조
	주무관			임동운
	주무관			안창용
	주무관			조성래

풍수해 예방 및 제8호 태풍(너구리) 대비

도로시설물 및 공사장 일제점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

남부도로사업소

(교량보수과)

풍수해 예방 및 제8호 태풍(너구리) 대비

도로시설물 및 공사장 일제점검 시행계획

기상이변에 따른 갑작스런 집중호우 및 북상중인 제8호 태풍 “너구리”에 대한 피해가 발생되지 않도록 재난 및 안전 취약시설(도로시설물, 공사현장 등)에 대하여 일제 특별점검을 시행하여 안전사고 예방에 기여코자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

관련근거

- 풍수해 예방대책을 위한 공사장 및 취약시설 점검(재대본-68호,14.07.04)

- 도심지 건설공사장 수방대책 관련 시장 지시사항 이행(재대본-68호,14.07.05)

- 제8호 태풍 “너구리” 북상대비 철저(재대본-69호,14.07.05)

- 장마대비 중앙재난안전대책본부장 특별지시(재대본-70호,14.07.05)

- 제8호태풍“너구리”북상대비 공사장 및 취약시설 일제점검(재대본-71호,14.07.07)

- 태풍대비 시설물 및 공사현장 안전관리 철저(도로시설과-12003호,14.07.08)

점검기간 : 2014. 07. 08(화) ~ 2014. 07. 09(수) (02일간)

점검대상 : 33개소(도로시설물 29개소, 공사현장 4개소)

- 도로시설물 : 29개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	지하차도
29	4	9	11	2	3

- 공사현장 : 4개소

• 동작대교 보수보강공사(3차) • 한강대교 보수공사(3차)

• 한강교량일상유지보수공사  • 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사

점검방법

- 도로시설물 : 시설물담당자 포함(2인 1조)

- 공사현장 : 공사담당자, 공사감독자, 현장대리인(3인 1조)

Ⅱ		주요 점검사항

세부점검내용

- 도로시설물

• 포장파손, 배수시설 상태 등 취약부분 집중점검

• 강풍의 영향이 큰 교통안내간판 등 교통안전시설물 점검

- 공사현장

• 공사 현장주변 관리상태

• 비계 등 낙하물의 결속 및 지지상태 등

• 기타 작업안전 수칙(안전모, 안전줄 착용상태 등) 준수 여부

Ⅲ		지적사항 조치계획

포장파손 및 배수불량 등 즉시 조치가 필요한 사항은 직영보수반 및 일상

유지 업체를 활용 최단기간 최우선 정비

강풍에 영향을 받는 공사현장의 지적사항은 공사중지 후 보강공사 즉시 시행

덧붙임 : 태풍대비 취약시설 일제점검 양식 1부. 끝.