문서번호	시설보수과-5488
보존기간	년
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	07/08 이규상
협조

정기점검 보고서 (신정교)

2014. 7.

강서도로사업소

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 신정교

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 60m	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도 : ‘90.06.30 ‘96.05.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행
	강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급		조 정 갑

○ 점검일시 : 2014. 7. 7(월요일)

○ 점검구간 : 상부구간(A1~A2)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
1	P3	신축이음후타제 파손	9m		일상유지보수공사 보수완료
2	P5	신축이음후타제 파손	3m
3	P7	신축이음후타제 파손	2m

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
A1 구로방향	포트홀 1개소	0.3*0.5m		즉시보수완료		1

붙임 현장사진 1부. 끝.