문서번호	교량보수과-2743
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		07/09 김환겸
협조
	주무관		윤철식

상반기 정기점검 결과보고

[개포 지하차도외 2개소]

동부도로사업소

(교량보수과)

정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도	담당자
개포지하차도	강남구 개포동 우성(아)앞	연장 400m, 폭 17m	2종	1988	7급 조장호
일원지하차도	강남구 일원동 915	연장 480m, 폭 25m	2종	1993	7급 조장호
내곡IC교	서초구 내곡동	연장 200m, 폭 40m	2종	1996	7급 조장호

□ 점 검 일 : 2014년 7월 4일 ~ 7월8일(화)

□ 점 검 자 : 시설7급 윤 철 식, 시설7급 조 장 호

□ 점검구간 : 시설물  전 구간

□ 점검결과

연번	위치	손상내용	조치계획	사진 번호
1	개포지하차도	포장소파	시설공단 통보	1,2
2	일원지하차도	옹벽벽체 균열발생	금년도 시행하는 정밀점검용역 결과에 의거 15년 정비예정	3,4
3	내곡IC P4	교각 균열발생 콘크리트탈락,백태, 배수관탈락	3차작업지시	5,6,7
4	내곡IC 램프A P2	철근노출	3차작업지시	8
5	내곡IC 램프A P1	받침균열	3차작업지시	9
6	내곡IC P2	철판덮게부식	3차작업지시	10
	내곡IC 연결교 A1	균열발생	3차작업지시	11
7	내곡IC 연결교 P6	신축이음누수 철판부식	3차작업지시	12

점검결과사진

1.포장균열	2.포장소파

3.옹벽타일 균열	4.옹벽상부 균열

5. 교각 균열	6. 하부 콘크리트 탈락

점검결과사진

7. 배수관 탈락	8. 철근노출

9. 받침균열	10. 철판덮게 부식

11. 교대균열	12. 누수로인한 철판부식