문서번호	시설관리과-10070
결재일자	2014.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이한수	김만재	07/09 김영훈

『2013년 상수도시설물 조사 및 점검용역』결과에 따른 노후 제수변 교체공사를 위한 제수변(분기) 설치계획 보고

2014. 07.

시설관리과

『2013년 상수도시설물 조사 및 점검용역』결과에 따른 노후 제수변 교체공사를 위한 제수변(분기) 설치계획 보고

『2013년 상수도시설물 조사 및 점검용역』결과에 따른 노후 제수변 정비를 위한 제수변(분기) 설치계획을 보고드림.

시설물 현황

공사위치 : 강북구 미아동 258-167호앞(규환빌딩)

공사개요 : 분기 제수변 설치(D=300㎜×1개소)

공급계통 : 번동소배수지(강북정수장 → 번동가압장)

현장조사 내용

강북구 미아동 258-601호외 2개소 노후 제수변(D=300㎜) 교체공사를 위한 변류(밸브) 조사결과 미아동 258-167호 골목앞 분기 제수변이 설치되어 있지 않아 노후밸브 교체로 인한 미아동 258번지 일대 약 800세대 단수가 예상되는 실정임

노후 밸브교체시 단수지역은 주택 밀집지역으로 단수공사 시행에 따른 급수불편 민원발생이 예상됨

조치 계획

상기와 같은 사항으로 노후 제수변 교체공사에 따른 단수민원 발생을 최소화 하기위해 강북구 미아동 258-167호앞 제수변(분기)을 부단수 밸브공법으로 추가 설치하여 급수불편 민원을 해결하고자 하며,

본 공사는『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약엡체 작업지시하여 노후 제수변 공체공사업무에 만전을 기하고자함.

- 공사개요 : 분기제수변 설치 D=300㎜×1개소

- 소요예산 : 1,200천원(노후밸브교체)

붙  임 : 위치도 1부.  끝.