문서번호	녹색에너지과-13365
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이경택		임병욱	07/10 권민
협조
	집단에너지팀장		이순재

집단에너지 공급용 히트펌프 검토회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

기후환경본부

(녹색에너지과)

집단에너지 공급용 히트펌프 검토회의 결과 보고

(중랑천 수계 친수유량 공급사업 활용)

□ 일    시 : 2014. 7. 9(수) 14:00~15:00

□ 장    소 : 녹색에너지과 사무실

□ 내    용 : 중랑천 친수용수 집단에너지 공급용 난방용수 생산 사업검토

□ 참    석 : 신재생에너지팀장, 하천관리과(하천계획팀 황종환), 물재생시설과 (물재생시설팀 이창하), SH공사집단에너지사업단(이명규, 김현중)

□ 회의내용(결과)

<물재생시설과>

- 친수유량 용수공급운영실의 송수압이 저하되지 않도록 열교환시설 검토

- 용수공급 중단은 초기강우 3mm 이상, 중랑하수처리장 피크전력제어 등 사유 발생시 친수유량 조정 또는 공급중단 됨을 참조

<하천관리과>

- 사업추진 전 유관기관별 사전협의 필요

□용수공급량 및 비용정산관계 : 물재생센터, 중랑물재생센터, 각 구청

□송수관로 유지관리(사업총괄) : 하천관리과(친수용수공급 관련도면, 사업추진 협약서 등)

□운영비 발생에 따른 비용 정산 : 각 구청, 중랑물재생센터

<SH공사집단에너지사업단>

- 열공급시설 설계시 최소공급량 기준으로 설계 첨두부하보일러 운전효율 제고

- 열공급원 배치는 동부지사 기점으로 북단측 열공급 배관으로 연결 등

(북단 : 상계·창동지구 공급라인, 남단 : 중·하계, 월계·공릉·신내지구 공급라인)

□ 향후계획

- 중랑천 수계 친수유량 공급사업을 활용한 집단에너지 공급용 히트펌프 설치사업에 대한 경제성 검토를 위해

- 관련자료(친수유량 공급사업 협약서, 중랑물재생센터 용수공급실 운전자료 등)를 확보하여 사업성 등을 검토하고자 함.  끝.