문서번호	시설보수과-5035
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신성수		07/10 정재현
협조
	주무관		김영원

시설물점검 결과 조치계획 보고

2014. 7.

북부도로사업소

(시설보수과)

시설물점검 결과 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 자하문터널 옹벽 보수구간이 기존 벽체와 색상이 달라 미관을 저해하고 있어 조정코자 보고함.

□ 시설물 현황

시설명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
자하문 터널	종로구 청운동 ~ 부암동	B = 19.8m(2열) L = 485m	AR	1986	2종

□ 점검 결과

❍ 부암동쪽 양방향 옹벽 보수구간 색상이 다름(26개소, 약 40㎡)

❍ 현황사진

□ 조치계획

❍ 기존벽체와 비슷한 표면처리용 도장재 활용 도색

❍ 일상유지보수업체에 우선지시 조치 후 설계변경시 반영처리

- 계략공사비 : 300만원.  끝.