소방용수시설(소화전 보수) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	07/10 김영훈

강북소방서로부터 소방용수시설 보수의뢰(대응관리과-1862, 2849, 5317호) 요청이 있어 아래와 같이 정비시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	고장원인	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
소화전보수 6-1	수유동 410-138앞(인수봉로 203)	소화전누수 (소화전교체)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 6-2	미아동 460-91앞(솔매로48길 27)	위치변경 (소화전이설)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 6-3	번동 412-65앞(한천로 991)	몸통누수 (소화전교체)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 6-4	번동 416-56앞(한천로123가길 46)	스핀들고장 (소화전교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 6-5	번동 417-40앞(한천로 1009)	스핀들고장 (소화전교체)	지상식	1	○	○	○
소화전보수 6-6	수유동 181-40앞(한천로150길 20)	스핀들고장 (소화전교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 6-7	수유동 413-27앞(삼양로91가길 18)	제수변고장 (제수변교체)	지하식	1	○	○	○
소화전보수 6-8	미아동 203-6앞(도봉로 237)	몸통누수 (소화전교체)	지상식	1	○	○	○

2. 조치의견

-『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.