함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	우면산가압장 한전 PAD 개폐기 전원 개폐 협조 요청

1. 서울시 상수도 행정에 깊은 관심과 협조에 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우면산가압장 수전선로(주선로, 예비선로) LBS(부하개폐기) 교체공사의일환으로 다음과 같이 귀 사의 특고압(22.9KV) 한전 PAD 개폐기를 조작(차단/투입)을 협조 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개폐기 전원 개폐 요청내용

고객번호	시 설 명	위 치	PAD 개폐기 개폐 요청일시		비 고
01 3542 5136	우면산가압장	서초구 남부순환로 344-10 (서초동 367-3)	예비선로 (염곡D/L)	2014.07.17.(목) 차단 : 10:00(OFF) 투입 : 12:00 (ON)
			상시선로 (남서D/L)	2014.07.17.(목) 차단 : 14:00(OFF) 투입 : 17:00 (ON)

- 작업시간에따라 약간 변동사항이 발생될 수 있음.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김상훈		기전팀장	강준성		시설관리과장	07/11 최임봉
협조자
시행	시설관리과-14978	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개