투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항 조치결과 제출요청

1. 2013.12. 5 ~ 12. 6(2일간) 실시한 우리 시험소의 KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항 및 품질지도과-3462호(2013.12.10.)와 관련입니다.

2. 상기 대호로 통보한 KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항에 대하여 다시 한번 알려드리니 조치결과(“권고사항 시정조치 보고서”첨부)를 2014. 7.31까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 권고사항

연번	권 고 사 항	조 치 계 획	비 고
1	기존 공인시험기관인정서의 규격번호(년도)가 단순 개정된 것은 조속히 인정사항 변경 신고하고, 중분류 1.006 항목은 유효기간(2014년 2월) 초과 이전에 숙련도 참가할 것을 권고함.	규격번호 년도가 단순 변경된 것은 변경신청하고, 중분류 1.006 항목은 조속히 숙련도 참가토록 하겠음.	품질지도과, 토질재료 시험과, 화학시험과
2	개인별 교육훈련 기록표, 물품검사조서 등의 제반 양식은 등록된 양식을 사용하고, 시험성적서에 시험결과 내용이 많을 경우 “붙임” 등의 표기, 시험결과는 표지 뒤에 첨부할 것을 권고함.	제반 등록된 양식을 사용 토록 하고, 시험성적서 작성방법을 검토하겠음.	총무과, 토질재료 시험과, 화학 시험과
3	장비에 대한 책임을 명확히 지정 – 관리자(정,부) - 하고 장비별 식별표시하며, 장비의 중간점검 주기는 장비별 시험장비의 사용빈도에 따라 차별화하여 설정하고, 금속 굽힘시험용 지그류는 소모품 대장에 등록하여 관리할 것을 권고함.	장비에 대해 관리자(정,부)를 지정하고, 식별표시하며, 중간점검주기를 장비의 사용빈도에 따라 차별화하여 설정하고, 금속 굽힘시험용 지그류를 소모품대장에 등록하겠음.	토질재료 시험과, 화학 시험과
4	실무자의 건강을 위하여 건설재료시험실의 배기시설 용량을 높일 것을 권고함.	건설재료시험실의 배기시설 용량을 높이도록 하겠음.	토질재료 시험과

	품 질 지 도 과 장
수신자	총 무 과 장,토질재료시험과장,화 학 시 험 과 장
주무관	김연섭		품질지도과장	07/11 장동우
협조자
시행	품질지도과-1344	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로 131(우면동 15번지)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-6716	/전송	3462-7720	/	kys8051@seoul.go.kr	/	대시민공개