문서번호	공원조성과-8146
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원디자인팀장	공원조성과장
임유미		유혜미	07/11 오순환
협조
	생활공원팀장		유영봉

제7차 공원디자인 및 설계심의

개최결과 보고

2014. 7

푸른도시국

(공원조성과)

제7차 공원디자인 및 설계심의 개최결과

□ 심의개요

○ 일    시 : 2014. 7. 3.(목) 10:00 ~ 11:10

○ 장    소 : 공원조성과 사무실

○ 심의위원 : 공원조성과장, 생활공원팀장

○ 안    건 : 2건(동작, 은평)

- 현충근린공원 조성공사

- 동네뒷산 공원조성(봉산도시자연공원)

□ 심의내용

요청기관	사 업 명	사 업 비 (백만원)	주 요 내 용
계	2건	734
동작구	현충근린공원조성	379	○ 위 치 : 동작구 사당동 산21-9 ○ 사업면적 : 2,500㎡ ○ 설계내용 : 철거공사, 토공사, 시설물공사, 포장공사, 우배수공사, 식재공사 등
은평구	동네뒷산 공원조성 (봉산도시자연공원)	355	○ 위 치 : 은평구 증산동 산55-5 일대 ○ 사업면적 : 6,595㎡ ○ 설계내용 : 식재공사, 시설물 및 포장공사, 전기 및 CCTV/통신공사 등

□ 심의결과

사업명	사업비 (백만원)	조정액 (백만원)	심의결과 및 의견
현충근린공원조성사업	379	-	○ 주요지적사항 - 공사 착공 전 시민들이 공사내용을 쉽게 이해할 수 있도록 현수막 설치 등 홍보 철저 - 숲속놀이터의 우드칩 포장은 모래포설로 변경하고 원활한 배수를 위하여 맹암거 설치 검토
동네뒷산 공원조성 (봉산도시자연공원)	355	-	○ 재심의 - 도시계획시설 중복 결정에 맞게 당초 상부의 산지 지형이 복원될 수 있도록 설계 검토 - 중복결정자문 당시 제출된 계획 준수 ○ 설계 시 아래 지적사항을 고려하여 설계 - 상부 토심에 맞게 식재수종을 선별하여 배식 - 사계절의 계절감을 느낄 수 있는 수종 도입 - 소나무는 재선충 감염 등이 우려되므로 식재 제외 - 공원의 이야기를 담은 안내판 설치(스토리텔링 등 테마 부여) - 팔각정 및 초가정자는 지하주차장의 구조하중을 검토하여 설치 - 지상부 자동 관수설비 도입 검토 - 주차장 노출 콘크리트의 벽면녹화 강화 - 재심의 시 본사업과 관련된 건축·토목 도서류 등 추가 준비

□ 행정사항

○ 심의결과를 해당 자치구에 통보

○ 자치구는 심의의견을 설계에 반영하여 사업추진.  끝.