	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방차량(장비)관리 및 안전사고 방지 철저 (재강조)지시 시달

1. 관련근거

나. 소방재난업무가이드 안전지원행정편 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

2. 최근 소방차량의 안전사고 발생과 관련, 소방차량의 안전하고 효율적 관리를 위하여 다음과 같이 강조 지시하니 각 부서 및 현장대응단(119안전센터)장은 소방차량 안전사고 방지 이행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 소방차량 등 소방장비 점검․정비 철저

○ 긴급사태에 대비한 소방차량 100% 가동상태 유지

- 차량유류 등 저장용량 2/1 항시 유지

○ 고가, 굴절사다리차량(특수차량)등 특장부분 점검정비 철저

○ 점검기록부에 점검사항 기재시 실제적으로 내실성있게 기록관리 철저

○ 소방자동차 이상발생시 원인규명 및 응급조치 철저

나. 안전사고 예방 강조사항

○ 소방차량(출동차량)관리 : 차고 안 주차시 자동차 키 관리상태 확인

- 이중 도난방지 잠금장치 사용 철저

- 모든 차량 주․정차시 고임목 고임 철저

○ 구급차량 관리 : 구급차량 현장활동시(시동중) 키 관리 철저

- 출동 대기(주유. 행정업무 등) 중 경광등 및 시동 정지

○ 행정차량 관리 : 평소 시동 키 별도 보관함에 관리 철저

○ 이륜자동차 관리 : 이륜자동차 운행시 안전운행 및 안전사고 방지에 철저를 기하고 이륜차 키 관리 철저 (유류수불대장-운행일지 기록 확인)

○ 소방차량 차고 입·출고시 차고문 육안 확인 개·폐 철저

○ 소방차량 현장출동시 차간거리(안전거리)유지 철저

○ 귀소시 교통법규 절대준수(과속, 속도위반, 신호위반 등 절대 금지)

○ 소방운전원 양성을 위한 도로주행 연습시 교통법규 준수 및 안전관리자 지정에 철저를 기하고 안전사고 방지를 의한 선탑자 협력 철저,

3. 행정사항

○ 각 과 및 현장대응단(119안전센터)장은 교대 및 주간(일일)점검시 점검 매뉴얼 대장을 지참하여 점검하고, 소방차량(장비)관리 상태 점검 및 안전사고 예방교육을 철저히 실시하고며,

○ 추후 소방차량(장비) 고장 및 안전사고 발생시 원인 분석을 통한 담당자의 관리 소홀로 인한 경우에는 재발 방지를 위하여 연대책임(담당자, 부센터장, 센터장 등)으로 전원 엄중 문책 할 것이니 소방차량(장비)관리 및 안전교육 에 철저를 기하기 바랍니다.

붙 임 : 긴급자동차 운행시 안전운행 기본 10훈.  끝.

	소방행정과장
수신자	각과 현장대응단 및 안전센터
담당자	지성연		장비회계팀장	김주호		소방행정과장	07/14 박경호
협조자
시행	소방행정과-11739	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-403-4119	/전송	02-430-8119	/	2014@seoul.go.kr	/	대시민공개