문서번호	정수시설과-1741
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	07/14 유성종
협조

기계설비 정비 계획

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

기계설비 정비 계획

각종 기계설비의 노후로 인한 작동불량 및 누수발생 부분을 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 정비내용

○ 2취수장 4호 밴드스크린 : 작동불량으로 구동장치 베어링 교체 및 분해정비

○ 1취수장 원수 샘플링배관 : 1개열 배관으로는 원수량이 부족하여 기존 예비배관을                         활용코자 취수장 및 실험실 배관 재정비

○ 1송수실 12호 체크밸브 : 바이패스 배관 누수로 교체

○ 2약품실 가성소다 주입구 : 부식으로 주입구 교체

2취수장 4호 밴드스크린	1취수장 원수샘플링 배관
1송수실 12호 체크밸브 바이패스 누수	2약품실 가성소다 주입구 부식

□ 정비방법

○ 기계설비 정비경험이 많은 긴급복구업인 대원E.N.G와 수의계약으로 신속히 교체 정비코자 함.

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구업체인 대원E.N.G와 수의계약

○ 소요예산 : 약 7,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.