투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 인수인계기관 합동점검결과 알림

1. 토목부-10149(2014.5.27)호 및 방재시설부-3874(2014.5.29)와 관련입니다.

2. 『서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사』와 관련하여 시설물 인수부서와 함께 조경사항에 대한 합동점검을 실시하고 그 결과에 대해 아래와 같이 알려드리니 지적사항에 대해 조속히 보완 조치하시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2014. 7. 11(금) 16:00 ~ 18:00

나. 점 검 자

- 방재시설부 조경감독, 감리단 조경감리, 시공사 공사과장

- 양천구청 공원녹지과 담당자 2명

다. 점검내용 : 조경시공사항 및 추진현황

라. 점검결과 지적사항

- 보도 및 자전거도로 주변 가로수, 아교목 하지 가지치기 조치

- 건조한 날씨로 수목 잎이 말라가므로 조속히 수목급수작업 조치

- 띠녹지 및 녹지대 흙이 경계석보다 높은 곳은 흙낮춤 조치

- 녹지대 내 돌이 많으므로 제석작업 조치

- 조형소나무 수간내 붙어있는 끈 제거

- 교목 뿌리분에 있는 고무바 제거

- 한성교회앞, 푸주옥앞 배롱나무 주변은 꽃잔디대신 잔디 식재

- 푸주옥앞 배롱나무는 전체적으로 고사진행중으로 10주 전체 교체

- 서부트럭터미널앞 녹지대는 녹지경계석따라 회양목 식재, 서양측백앞측에 사철나무 차폐식재, 뒤편 측구 경사가 불량하므로 배수계획 검토(돌수로, 집수정 등 배수시설)

- 학마을공원앞 녹지대내 기존 조경석에 상부 흙이 흘러내려와 쌓인구간 잔디식재

- 학마을공원앞 녹지대는 녹지경계석따라 앞쪽으로 소관목(H0.3) 전체적으로 식재하고 중관목(H0.6이상)은 뒤편으로 식재

- 시점부 광성빌딩앞 녹지대 조경블럭끝부분이 경계석으로 되어 있는 데 경계석보다 흙이 훨씬 높아 흙이 흘러내리므로 조경블럭 추가쌓기 조치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최형순		조경시설과장	신용우		방재시설과장	대결 07/14 서관석
협조자
시행	방재시설부-6124	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재안전설부	/
전화	3708-8794	/전송	3708-8756	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개