문서번호	급수운영과-13688
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
강대유	정재풍	07/14 김수영

보  고  서

(쌍문동 96-4번지 우림빌딩  저수조청소 및 수질검사 면제 신청)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

관내 저수조위생관리 업무수행 중 쌍문동 우림빌딩에서 『저수조청소 및 수질검사 면제 요청』 이 접수되어 현장확인 및  검토한 결과 아래와 같이 보고합니다.

2014. 07. 14.

보고자 : 지방시설주사보 강 대 유

□ 현    황

건물 명칭	우림빌딩
건물 현황	대 표	㈜우창피엠씨 대표	소재지	서울특별시 도봉구 쌍문동 96-4
	관리자	이진원	전화번호	995-9355	건축년도	1998년
	건물용도	업무시설		건물층수	지하1층/지상5층
저수조 현황	용 량	고가수조- 10톤		재질	FRP
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	당초에는지하에서 펌프를 가동하여 고가수조로 올려 급수를 하다 2013.12.24. 대수선공사시 직수화 공사를 하여 고가수조를 철거한 상태임
	물탱크 철거여부	옥상수조 철거
	배관 구조 변경
	측정 수압	3.0kg/㎠ - 1층
검토 및 조치의견		2013.12.24. 대수선공사시 직수화 공사를 하여 고가수조를 거치지 않고 수돗물을 사용 중에 있으며 또한 옥상수조는 철거 상태이므로 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외코자 함

첨 부 : 1. 현황사진 1부.

2. 공문(별첨) 1부.  끝.