함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	가동형 제수밸브 교체시행 알림

1. 본부장 방침(시설관리과-3006호. ‘14. 7.14) 관련입니다.

2. 도로굴착 없이 밸브실 내부에서 교체가 가능한『가동형 제수밸브 도입·발전방안』과 관련하여 세부 추진계획을 붙임과 같이 알려드리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 수도사업소(D=80~100㎜ 대상)

1) 회주철 재질의 밸브를 대상으로 도로굴착 없이 교체 시행

구분(80~100㎜)	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
회주철 밸브	10,469	1,593	1,301	1,744	461	1,580	1,552	1,238	1,000
교체수량(목표)	500	70	60	80	40	70	70	60	50

2) ‘14년도는 6개 제조업체별 제품을 재질별 최저 동일단가로  수도사업소 자체 수의계약 구매

3) 대형수도계량기실, 증압펌프실 내부 제수밸브를 가동형밸브로 설치(‘15. 1. 1 부터)

나. 급수부 급수설비과

1) 대형수도계량기실(80~100㎜) 관련『급수공사 업무시행 지침』개정

붙임 : 방침서 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	재무회계과장,급수설비과장,누수방지과장,수도사업소 급수운영과,시설관리과,수도자재관리센터소장
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		누수방지과장	07/14 강신재
협조자	주무관	정선교
시행	시설관리과-3010	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개