“함께 만드는 서울 함께 누리는 서울”
	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 봄철 산불 진압훈련 결과 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-1004(2020.2.20.)호 「2020년 소방훈련 기본계획 알림」

나. 재난관리과-653(2020.2.3.)호 「2020년 봄철 산불예방 및 지원대책 알림」

다. 예방과-2361(2020.3.3.)호 「2020년 봄철 소방안전대책 알림」

다. 재난관리과-2264(2020.5.12.)호 「2020년 봄철 산불캠페인 및 산불진압        훈련 계획 알림」

2. 계속되는 건조주의보 및 최근 발생한 고성 산불발생 등 대규모 산불발생 대비     신속한 산불진압 및 대응능력 강화를 위해 실시한 『2020년 봄철 유관기관      합동 산불 진화훈련』 실시 결과를 다음과 같이 알려드리니, 각 부서는 대형화재     예방에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 훈련일시 : 2020. 5. 21.(목) 14:00 ~ 15:30

나. 장    소 : 아차산 (약수터 인근 ~ 고구려정)

다. 동원현황 : 인원 36명, 차량 6대

1) 소 방 : 인원 26명, 차량 5대 (지휘차, 중곡펌프, 탱크차, 구조버스, 행정차)

2) 구 청 : 인원 10명, 차량 1대 (행정차)

라. 훈련결과 : “붙임” 참조

1) 수관연장

- 고압수관(30m) : 16본 480m(펌프차 → 40mm 4본 → 25mm 12본)

- 표고차 : 약 90m(송수좌표 37.555587,127.102367 / 방수좌표 37.558367,127.102364)

2) 성능시험 : 중곡대 등 고압수관 사용, 소방차 중계방수(직렬연결)

구 분	1차 방수	2차 방수	3차 방수	비고
수 압	10[eqn: kg/cm ^{2}]	15[eqn: kg/cm ^{2}]	18[eqn: kg/cm ^{2}]	방수 소요시간: 3분 37초
방수여부	방수소량	-	약 1[eqn: kg/cm ^{2}]

⇒ 수관마찰손실(약 9[eqn: kg/cm ^{2}])을 감안하여, 실제 상황 발생 시 적재한 모든 큰수관, 작은수관을 우선 연장하여 마찰손실을 최소화

3) 헬기유도 방법 및 위치정보(GPS)취득 요령 등 훈련 실시

3. 대응단 및 센터 직원은 훈련결과 (성능시험 및 수관연장)를 공유하여 실제 상황 시 진압활동에 적극 활용하기 바랍니다.

붙임  소방훈련 추진실적 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,능동119안전센터장,중곡119안전센터장
대응총괄팀장	고정민		재난관리과장	05/22 박철우
협조자
시행	재난관리과-2452	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 253-23	/
전화	02-452-2008	/전송	02)3437-9959	/	unicornred@seoul.go.kr	/	부분공개(6)