문서번호	배수과-4616
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	배수과장	급수부장
남정열	박기범	07/15 이상홍

송배수관 정비사업 시행관련

비굴착갱생(신기술) 적용 검토회의 결과보고

2014. 07.

상수도사업본부

(급 수 부)

송배수관 정비사업 시행관련

비굴착갱생(신기술) 적용여부 검토회의 결과보고

비굴착갱생공법(신기술) 적용여부를 위한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 개최일시 : 2014. 7.15.(화). 09:00

○ 회의장소 : 급수부장실

○ 검토위원 : 급수부장, 급수계획과장, 배수과장, 급수설비과장

○ 검토대상 공사현황

사업소	공 사 명	공사개요		비굴착 사유
		구경 (mm)	연장 (m)
중 부	길음교 송배수관정비공사	600	70	교통 서비스수준 : D급 기 타 : 현수관로

□ 주요 검토내용

○ 기존관의 재질이 구조적으로 안전하여 비굴착갱생공사 적용가능여부

○ 수도정비 기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부

○ 국토해양부 제공 도로용량편람에 의한 서비스 수준 분류에서 D급이상

○ 대형 시설물 횡단( 철도, 하천, 등)

□ 검토결과 의결사항

○ 검토결과 : 비굴착갱생공법 적용 타당 함.

○ 조치사항

- 현수관로로 비굴착갱생공법 적용시 관로외부 상태를 확인하여 보수가

필요한 부분은 공사에 포함 정비할 것.

□ 향후 계획

○ 검토결과 발주부서 통보

○ 발주부서에서는 조치사항을 보완하여 발주

첨부 : 비굴착갱생공법(신기술) 적용을 위한 타당성 검토회의 의견서 1부. 끝.