문서번호	수질연구과-3618
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장		상수도연구원장
박창민	이종규	김복순		07/15 구아미
협 조
	물환경연구부장		전재식

『서울시조류경보제 측정기관 대상』

2014년 조류측정 정도관리 결과보고

2014. 7.

서울시상수도연구원

(수질연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서울시조류경보제 측정기관 대상

2014년 조류측정 정도관리 결과보고

한강 조류경보제 측정기관인 상수도연구원과 보건환경연구원을 대상으로 조류측정의 정확도 향상을 위한 정도관리를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

□ 근  거

○ 2014년 조류경보제 시행계획(물관리정책과-2785, ’14. 2. 24)

- 상수도연구원 주관으로 보건환경연구원 조류측정 정도관리 실시(연1회)

□ 대  상 : 상수도연구원, 보건환경연구원 조류측정 담당자

□ 일  시 : ’14. 7. 4(금) 10:30 ～ 14:30

□ 장  소 : 상수도연구원 미생물검사과(조류실험실)

□ 방  법

○ 평가항목 : 조류동정 및 세포수 정량

○ 분석방법 : 수질오염공정시험기준

○ 평가시료 : 풍납취수장 남조류 농축 시료(상수도연구원 조제)

○ 평가방법 : 분석자간 변동계수 측정

Ⅱ		방 법

시료조제 ․평가시료 조 제 (2개:1,2차) ․남조류 농축시료		시료분석 ․1차 시료 ․담당자간 동일시료 분 석		결과평가 및 토 의 ․시험자간 변동계수 산출 ․토 의		시료분석 ․2차 시료 ․담당자간 동일시료 분 석		결과평가 ․분석결과 시험자간 변동계수 산 출

Ⅲ		결 과

□ 목  표

○ 시험자간 측정 변동계수 ⇒ 20 % 이하

- 변동계수 20 % 이하이면 시험자간 분석차이가 거의 동일인 수준으로 제어된 것으로 판단

변동계수(coefficient of variation, C.V.)= (표준편차/평균)×100

평균이나 단위에 상관없이 측정값의 상대적인 차이를 나타내며 계수가

클수록 상대적인 차이가 큼을 의미

※ 남조류(Microcystis)를 대상으로 숙련된 시험자들이 측정한 결과, 동일 시험자가

한 시료를 여러 번 분석했을 때 변동계수는 15.7 %, 여러 시험자가 한 시료를

실험했을 때 시험자간 CV는 34.5 % 였음(일본상수시험방법, 2011)

□ 결  과

○ 평가시료 조류 동정 :  두기관 일치

⇒ 아나베나 屬(Anabaena)으로 판정

○ 1차 측정 및 결과 평가 : 변동계수 17.3 %

○ 분석법 토의 : 분석자별 세부분석법 설명 및 표준화 방안 논의

⇒ 50 배율에서 군체 확인 후 200배율에서 계수 권장

○ 2차 측정 및 결과 평가 : 변동계수 11.2 % 로 개선

구 분	측정값(세포/mL)		평 균	표준편차	변동계수 (%)
	상수도연구원	보건환경연구원
1차	1,170	915	1,043	180	17.3
2차	410	350	380	42	11.2

○ 종합 평가의견

- 양 기관 조류 측정값은 양호한 편차 범위에 있는 것으로 판단되며, 양질의 측정 정도 유지를 위해 지속적인 정도관리 강화방안 모색 필요

Ⅳ		향후 추진계획

○ ’14년 하반기 중(11월) 조류측정 정도관리 발전방안 마련을 위해

측정기관 간담회 실시

붙임 : 1. 정도관리 방법 1부

2. 정도관리 시험일지 각 1부. 끝