문서번호	시설보수과-5758
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	07/16 이규상
협조

정기점검 보고서

(여의2교 : 상부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 여의2교

시 설 물 개 요	폭 : 40m, 연장 : 220m	법정구분 : 2종	상태등급 : C등급	준공년도 : 1990.2.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장		김 권 일
			시설6급		천 석 기
			시설7급		전 재 형

□ 점검일시 : 2014. 7.15(화요일)

□ 점검구간 : 상 부

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
	P1(S5∼S11)	2014년 정비 예정인 교량 받침 확인			공사 공간확보 및 정밀시공토록 조치
	P3∼P4	공중비계를 이용 균열보수시 안전조치			공사 참여자 전체 안전모, 안전밸트 착용

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
보도(국회방향) P1~P3사이	기 천공된 부분으로 누수			2014년 보수공사에서배수홈통 설치 예정		①
P1	P1 표면보수공사 현황 점검					②

□ 현황사진

끝.