문서번호	시설관리과-18894
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김덕중		이상연	07/17 이자화
협조
	주무관		이동열

북악터널 배수지 주간점검

2014. 07

북악터널(배)가압장 주간점검

			점검일자	: 2014. 7. 16
			점 검 자	: 전기안전관리자	전기 6급 김덕중
				:	공업 7급 이동열
점 검 기 기 명	점검 및 업무 사항
1.책임분계 개폐기 및 지지물 2.케이불 및 모선 3.변압기 4.단로기 및 파워휴즈 5.피뢰기 및 서어지 흡수기 6.진공차단기 및 진공전자접촉기 7.전력용 콘덴서 및 직렬리액터 8.고압 전동기 및 기동리액터 9.계기용 변성기 10.보조계전기 및 각종 계전기 11.충전기 및 축전지 12.기중차단기 및 배선용 차단기 13.누전경보기 및 지시계기	북악 터널	1. 전월 수돗물 공급량 대비 전력에너지 사용량 분석 2. CCTV 검수조 녹화상태 불능 복구 3. 배수지 근무일지에 데이터 기록이 안되어 유지관리 업체에 의뢰 보수 4. 소화기 점검
	불 광	1. 전월 수돗물 공급량 대비 전력에너지 사용량 분석 2. 소화기 점검
점 검 항 목	녹 신	1. 변압기 1, 2차 전압측정 2. 인버터 펌프 VVVF반 - 전류 : 765A, 주파수 : 40㎐ 3. 소화기 점검
1.각 기기 정상운전 동작 상태 2.각 기기 취부 및 설치 상태 3.주회로 접속 상태 4.볼트류 조임이완 상태 5.절연물의 변색,파손 상태 6.이상한 냄새나 온도 상승 7.이상한 소리나 진동 상태 8.제어회로 및 배선 상태 9.표시등 및 조작스위치 상태 10.청결상태 및 부식 상태 11.보조장치 정상동작 상태 12.기타
	기 타