구조취약대상 조사서(삼성옴니타워)
문서번호	구조대-2352	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		마준영	이기홍	07/17 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 07. 16. 14:10 ~ 14:40

○ 대 상 명 : 삼성옴니타워

○ 위    치 : 동작구 신대방동 395-62

○ 조사인원 : 소방장 이기홍외 5명 (소방장 조용진, 소방교 주원, 소방교 이상헌,

소방사 백세현, 소방사 마준영)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	- 양식 철근조 스라브가 29/7층 - 연면적 58,884.22㎡ - 옥내계단 1개, 특별계단 2개, 승강기 9개, - 위험물 : 도시가스(-7층) - 주상복합고층건물로서 유사시 신속한 인명대피가 요구됨	∙ 종사원 32명 ∙ 수용인원 1,500명 ∙ 자위소방대 29명
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	- 본서 → 공원정문 → 공원후문 → 삼성옴니타워 - 유사시 신속한 대피유도를 위하여 건물내부구조 숙지 및 도상훈련이 필요함 - 고층건물로 특수차 이용한 인명구조 방안강구(불법주차 수시단속)
구조활동상 유의사항	지층이 깊고 고층으로 유사시 인명구조의 어려움이 예상되며 다수의 인원이 상주하고 있어 인명대피에도 어려움이 예상되므로 초동조치 및 신속한 상황판단 요함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 마준영 (인)