문서번호	보도환경개선과-9942
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	보도정책팀장	보도환경개선과장	보도블록혁신단장		도시안전실장
오석관	조재관	송상영	정유승		07/17 조성일
협 조	시설안전정책관			한제현
	주무관			박대근

「가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성」

학술용역 추진 계획

도시안전실

(보도환경개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	자체심사 전문가 참여	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도로법 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울연구원	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성』학술용역 추진 계획획

차량보다 보행자 우선을 위한 가로 설계, 보도위 각종 시설물의 질서 있고 조화로운 배치 등을 위한 『가로 설계 및 관리 매뉴얼』 을 작성하여 지속가능하고 안전한 서울을 만드는데 활용하고자 함

관련근거

❍ 인도 10계명 추진계획 (시장방침 제125호, 2014.4.24.)

- 가로의 규모·특성에 맞는 가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성

❍ 인도10계명 실무TF 회의 결과(보도환경개선과-7250호, 2014.5.22.)

- 매뉴얼 기본방향 결정을 위한 연구를 서울연구원 자체예산으로 ’14년에 선행한 후 매뉴얼 작성 용역은 ‘15년에 위탁과제로 연구

연구 필요성 및 목적

❍ 민선 5기(2012년~2013년)에서 ‘보도블록 10계명’을 추진하여 보도환경 개선정책 방향은 정착되었으나, 보도에 무분별하게 설치되어 있는 각종 시설물로 인한 보행환경 저해로 개선 필요

❍ 보행환경을 전반적으로 개선하기 위한 『인도 10계명』 시책사업과 관련하여 보행자 중심의 가로구조 설계와 가로시설물을 체계적으로 관리할 수 있는 가이드라인이 요구됨

❍ 상업·주거지역 등 지역별 특성과 대로·중로·소로 등 도로의 위계, 가로 주변의 토지이용 등을 고려하여 친환경 가로의 구조와 각종 시설물의 배치 방법 등 서울시 특성에 맞는 가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성

해외 사례

[뉴욕] Street Design Manual		[시카고] Complete Streets Chicago		[아부다비] Urban Street Design Manual		[SF] Better Streets Plan

※ [뉴욕] Street Design Manual 개요

▶ 참여자 : 교통국, 디자인건설국, 도시계획국, 환경보호국, 공원재생국 등 Streetscape 전담 팀에서 2년 동안 참여

▶ 협조자 : 28개 Agency 공동 참여

▶ 가로설계 목표

목 표(Goal)	내 용
Safety	모든 도로에서 보행자의 안전을 최우선으로 함
Access & Mobility	보행 또는 자전거통행의 편리함
Context	인근 지역특성을 고려하여 인접 지역간 연결 지원
Public Space	유용한 공공 개방공간(public open space) 확대
Sustainability	보다 건강하고 지속가능한 환경에 기여
Cost-Effectiveness	비용 대비 최대의 효과 지향

▶ 가로설계 매뉴얼 구성

① 기하학적 구조(Geometry)

․도로(자전거도로, 버스도로, 광장), 보도(보도, 가각부 확장, 중앙분리대 인상, 보행자 안전섬), 교통정온화(과속방지턱, 고원식 횡단보도, 고원식 교차로, 로터리)

② 재료(Materials)

․보도(콘크리트, 콘크리트 블록, 화강석, 투수블록, 투수 콘크리트 등), 경계석 (콘크리트, 측구 일체형, 화강석), 차도(일반 및 배수성 아스팔트, 콘크리트)

③ 조명(Lighting)

․지주, 조명장치, 통합 가로등, 신호등주

④ 가로시설물(Furniture)

․미술 전시대(Art Display Case), 공공화장실, 자전거 주차대, 버스 승차대, 벤치, 자전거 거치대, 미니 자전거 거치대, 신문판매대, 가판대, 쓰레기통 등

⑤ 경관(Landscape)

․가로수 보호판, 차도 식재, 보도 식재, 광장 식재, 물순환 시설 등

연구 용역 개요

❍ 과제명 : 『가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성』 학술용역

❍ 연구범위

- 공간범위 : 서울시계 내에 소재한 도로

- 내용범위 : 기본방향 수립, 가로의 분류체계 정립, 가로의 유형별 설계 가이드라인 작성, 사업시행 및 관리방안 마련 등

❍ 연구기간 : 계약일로부터 12개월

❍ 연구사업비 : 약 385백만원

❍ 연구기관 : 서울연구원

❍ 연구기관 선정방법 : 수의계약

※ 서울연구원에서 선행 연구예정인 ‘가로 설계 및 관리 매뉴얼 기본방향’ 연구(’14.8~12)후속으로 연계하여 추진

과업 내용

❍ 기본 방향 수립 및 가로의 분류체계 정립

❍ 가로의 구성요소별 설계 가이드라인 작성

❍ 가로의 유형별 설계 가이드라인 작성

❍ 사업시행 및 관리방향 마련

향후 추진계획

❍ ’14. 8 : 자체 학술용역 심의, 정기 학술용역 심의 의뢰

❍ ’14. 9 : 서울시 학술용역 심의회·결정(조직담당관)

❍ ’15. 1 : 용역시행 방침, 계약심사, 계약방법 협의(계약심사과, 재무과)

❍ ’15. 2 : 학술용역 발주 의뢰 및 계약체결(재무과)

❍ ’15. 2 ~ ’16. 2 : 학술용역 시행

붙임 1. 학술용역 과업내용서(안) 1부.

2. 학술용역 원가계산서 1부. 끝.