문서번호	교량보수과-2885
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
나철흠		김환겸	07/18 송상영
협 조
	주무관			윤철식
	주무관			조장호

(2015년도 시행)

한강교량 및 자동차전용도로시설물 안전점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(교량보수과)

(2015년도 시행)

한강교량 및 자동차전용도로시설물 안전점검계획

2015년도 예산집행의 효율성 제고를 위해 한강교량 및 자동차전용도로시설물에 대한 「2015 안전점검계획」을 수립하여 안전점검 업무의 효율적 추진으로 예산을 절감코자 함.

Ⅰ		시설현황 및 점검기준

시설현황                                            (단위:개소)

구 분	계	한강교량	자동자전용도로					비고
			일반교량	고가차도	지하차도	입체교차	터널
계	28	5	14	2	4	2	1
1 종	9	천호,올림픽, 잠실,청담대교 잠실철교	청담2교	탄천 1고가 탄천 2고가	-	-	구룡
2 종	7		청담1교, 신천1,2교 한남대교남단2교	-	개포,일원	내곡I.C	-
법정 외	12		상행1~4교,고덕천교 하행1~4교	-	암사,수서	수서I.C	-

안전점검 기준

❍ 관련근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조         ⇒ (1종, 2종 시설물)

- 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등) ⇒ 법정 외

- 서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조      ⇒ 법정 외

※ 법정 외 시설물은 2종 시설물에 준하여 안전점검 시행

- 도로시설물 안전점검 및 진단추진계획(도시안전실장 방침, 도로시설과-815호,14.1.16)

- 기술용역 발주기관 자체시행 기준(행정2부시장 방침 제100585호, 2011.7.8.)

❍ 종별 점검기준

구 분	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
대상시설	1∙2종, (법정 외)	1∙2종, (법정 외)	1종 시설물 (완공후 10년경과 시설)	긴급점검은 필요시
실시시기	반기별 1회 이상	A 등급 : 3년 1회 이상	A 등급 : 6년 1회 이상
		B.C등급 : 2년 1회 이상	B.C등급 : 5년 1회 이상
		D.E등급 : 1년 1회 이상	D.E등급 : 4년 1회 이상
			※안전점검결과 관리주체가 안전성확보를 위해 필요시
점검수준	전반적인 외관형태 관찰	- 면밀한 외관조사, 측정 및 시험실시 - 시설물 상태평가	- 정밀한 외관조사, 측정 및 시험 - 시설물상태 및 안전성평가
점검방법	자체점검	- 안전진단 전문기관 - 시설물유지관리업자 - 외부전문가 합동점검 (고급기술자 이상)	- 한국시설안전공단 (특수교량,1천미터이상터널) 안전진단전문기관

Ⅱ		2015 안전점검 계획

2014 점검현황

구 분	계	정 밀 점 검		정밀안전진단		비고
		한강교량	일반교량 ∙ 기타	한강교량	일반교량∙기타
합계	18	1	15	1	1	암사지하차도 외부전문가 합동점검
1,2종	8	올림픽대교 (1종)	- 탄천1고가교(1종) - 내곡 I.C교(2종) - 개포지하차도(2종) - 일원지하차도(2종) - 한남대교남단2교(2종)	잠실대교 (1종)	탄천2고가교 (1종)
법정 외	10	-	- 수서지하차도(법정 외) - 암사지하차도(법정 외) - 상행1~4교(법정 외) - 하행1,2,4교(법정 외) - 고덕천교(법정 외)	-	-

2015 점검대상 및 용역비 현황                   (단위:백만원)

구 분	계	정 밀 점 검		정밀안전진단		비고
		한강교량(용역비)	일반교량∙기타(용역비)	한강교량(용역비)	일반교량∙기타
합계	11건(1,086)	3 건(232)	6 건(454)	1 건(400)	-
1,2종	9 건 (1,042)	- 천호대교 (73) - 잠실철교 (66) - 청담대교 (93)	탄천2고가교(142) 구룡터널 (90) 청담 1교 (50) 청담 2교 (75) 신천 1교 (38) 신천 2교 (15)	올림픽대교 (400)	-
법정 외	2 건 (44)	-	- 하행 3교 (19) 수서 I.C교 (25)	-	-

점검방향

❍ 법정(1,2종) 시설물중 특수장비 사용과 점검기간이 수개월 소요되는 시설물은 “안전점검 전문기관”에 용역발주 시행

❍ 2종 시설물중 비교적 연장이 작고 점검이 용이한 시설과 법정 외 시설물은 자체점검(외부전문가 합동) 실시

검토의견

❍ “기술용역 발주기관 자체시행(행정2부시장 방침)”과 시설물의 규모가 작고 점검이 용이한 시설은 자체점검(외부전문가 합동) 시행하므로써

※ 1종 시설과 2종시설중 200m 이상은 용역발주

❍ 예산을 절감하고 점검업무의 효율적 추진으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 점검대상 및 예산현황

구 분	용역발주 대상		자체점검(외부전문가 합동)			비고
	한강교량	일반교량.기타시설	시 설 명	용역발주시	자체점검시
합계	632백만원	375백만원	4 건	97백만원	40백만원	절감액 57백만원
1,2종	천호대교(73) 잠실철교(66) 청담대교(93) 올림픽대교(400)	탄천2고가교(142) 구룡터널 (90) 청담 1교 (50) 청담 2교 (75)	신천 1교 신천 2교	38 15	15 8
법정 외	-	-	하행 3교 수서I.C교	19 25	7 10

Ⅲ		향후 추진일정

❍ 2014. 7~8  : 기술용역 타당성 심사 이행

❍ 2014. 8.    : 2015 예산편성요구서 제출(도로시설과)

❍ 2015. 3.    : 용역설계 및 발주 시행

붙임 : 기술용역 발주기관 자체시행 방침서 1부.　끝.