이설공사 자재점검 결과보고

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
류태현	유인행	07/21 조면행
협 조

문서번호 :	급수운영과-17941

상수도관 이설공사에 따른 수도용 자재 사용 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.

2014.  7. 21.

보고자 : 시설7급  성명 : 류태현

현  황

가. 점검대상 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 상수도 이설공사

나. 점검일시 : ‘14. 7. 21(월) 10:00

다. 점 검 자 : 류태현외 3명

라. 점검내용 : 자재 품질관리 상태, 적정자재 사용여부 등

점검 결과

구분	점검내용		점검 결과	조치사항
품질관리 상태	자재 품질 상태		자재 품질 상태 양호함
적정자재 사용여부	주요 공급원 승인자재 사용여부		공급원 승인 및 물에 접하는 자재 KC인증 자재 사용으로 이상없음	-
	자재명	제조회사		-
	닥타일주철 직관	신안주철(주)
	닥타일주철 이형관	세창주철외 1개사
	소프트밸브	조흥밸브앤파이프(주)
	타이튼 고무링	신한고무(주)

- 상기 공사건에 대한 자재 점검 결과

ㆍ자재별 인증마크는 수도법 제14조에 의거 부착되어 있으며 자재 품질

관리 상태는 양호하여 상수도공사용 자재 사용에 적합함. 끝.