다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	버스정류장 모습개선

김안례님 안녕하세요

제안하신 내용에 대하여 검토하고 아래와 같이 답변드립니다.

서울시내 보도의 대부분은 폭이 넉넉하지 못하고(약 1.5~4.5M), 상가건물 들과 인접하고 있는 실정입니다.

버스정류소 주변에는 가로수와 가로등 전신주가 다수 존치되고 있는 실정이므로, 우리시에서는 가로변 정류소에 버스승차대를 계획하고 디자인함에 있어

보도여건, 가로수와 가로수사이에 설치해야 하는 설치조건, 승차대로 인한 간판가림으로 유발되는 상가의 반발 민원들을 고려하여 현재 설치되고 있는 표준형 승차대를

개발하였습니다.

표준형 승차대(높이: 약 2.8m. 폭: 약2.0m)보다 처마가 길경우 높이 또한 높아질수 밖에 없으며, 높이 높아질 경우 안정감이 떨어지고 상가가림이 더욱 심화되어

설치과정에서 엄청난 반대민원이 예상되어 공사자체가 실행하기 곤란한 상황이 예상되고

또한 구조물이 클경우 기초 및 기둥이 커질수 밖에 없으며, 보도에 존치되 지장물로 인하여 공사가 불가한 상황이 예상되므로  현재 서울시에서 설치중인 표준형 승차대가 적정하다고 사료됩니다.

또한 버스내에 표시된 좌표정보된 수집하여 버스도착시스템을 통해 정류소에 설치된 버스정보도착단말기를 통해 정보를 실시간으로 제공하고 있으며 이러한 방법이 가장 현실적이고 효율적이라 사료됩니다. 시정에 애정을 가지시고 고귀한 의견을 주셔서 감사합니다

주무관							손창익			가로변정류소개선팀장					김송					버스정책과장					07/22 신종우
협조자
시행			버스정책과-13852									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 1동 7층															/
전화		2133-2292						/전송			2133-1049					/													/	대시민공개