문서번호	계약심사과-16072
결재일자	2019.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
조성도	노형근	김수정		09/16 이병한
협 조

도림천 복개철거 및 친수공간 조성사업 실시설계 설계 경제성 심사(VE) 결과보고

2019. 9.

재 무 국

[계약심사과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도림천 복개철거 및 친수공간 조성사업 실시설계

설계 경제성 심사(VE) 결과 보고

관악구청(치수과) 시행「도림천 복개철거 및 친수공간 조성사업 실시설계」에 대한 설계 경제성 심사(VE) 결과를 보고 드림

1		심사 요청 개요

□ 신청 부서 및 일자 : 관악구청 치수과(‘19. 7. 29.)

□ 사업 내용

ㅇ 용  역  명 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성사업 실시설계

ㅇ 위    치 : 관악구 도림천 상류(서울대 정문 앞~동방1교)

ㅇ 주요 내용 : 생태하천 복원

- 부지면적 : 31,640㎡

- 규    모 : L=1,350m

ㅇ 공 사 비 : 27,868백만원

ㅇ 사업기간 : ’19. 10. ~ ’22. 12.

ㅇ 설계공정률 : 80%

2		심사 개요

□ 심 사 자 : 9명(외부전문가 7, 내부공무원 2)   * 세부내용 별첨

□ 기   간 : ’19. 8. 12. ～ ’19. 8. 22.(기간 중 3일)

□ 장    소 : 계약심사과 회의실 및 도림천 사업부지

□ 심사 내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 여부 검토 등

3		심사 결과

① 성능향상 : 아이디어 37건을 제안하여 26건 채택【채택률 70.3%】

② 비용절감 : 공사비 27,868백만원에서 8백만원 증액【절감률 -0.03%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 백만원)

	시공/계획성 향상	건 수	6
		절감액	241
	유지관리성 향상	건 수	7
		절감액	-63
	예산절감	건 수	1
		절감액	16
	친환경/경관성 향상	건 수	6
		절감액	-156
	편리/보완성 향상	건 수	2
		절감액	-46
	설계 보완	건 수	4
		절감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
27,868	-8	-0.03%	100	121.9	21.9%	100	121.9	21.9%

- 주요 대안내용

1)【경관성 향상】 양 호안 돌쌓기를 식생호안블럭으로 대체 ․ 증액 : 8백만원 ⇒ 홍수기시 세굴방지 및 유지관리 용이	↓

2)【시공성 향상】 복개 구조물의 확대기초 두께를 90cm→70cm (지반이 암이고 안전율 높음) ․ 절감액 : 121백만원 ⇒ 시공성 및 경제성 향상	↓

3)【안전성 강화】 신림5교의 보강구간에 교각 기초 노출구간에 세굴 방지시설을 설치하자 ․ 증액 : 146백만원 ⇒ 홍수기시 기초 세굴방지에 구조물 안정성을 확보할 수 있고 유지관리에도 용이함	↓

4		행정사항

□ 설계경제성 심사 결과 통보 : 관악구청 치수과

붙임 1. 설계 경제성 심사 제안 채택목록 1부.

2. 설계 경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.

3. 설계 경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.