문서번호	시설보수과-6000
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	07/24 조병준
협조

기술용역 타당성심사 요청계획

(2015년 정밀점검 시행 관련)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

『2015년 정밀점검 시행 관련』

기술용역 타당성심사 요청계획

2015년 정밀점검 시행 관련, 발주기관 자체시행 대상기준에 따라 용역 시행여부를 검토하여 기술용역 타당성 심사를 요청하고자 합니다.

∇ 관련근거: “기술용역 발주기관 자체 시행기준(안)” - 2011.7.8. 부시장방침 제10058호

Ⅰ		2015년 정밀점검 대상 시설물

연번	구분	시설물명	종별	상태 등급	준공 년도	전차 점검, 진단	담당자
1	일반 교량	양평교	1종	B	1991	2013 정밀점검용역 (2016 진단 예정)	천석기
2		양화교	1종	B	1979	2013 정밀점검용역 (2016 진단 예정)	류춘광
3		고척교	2종	B	1986	2013 정밀점검용역 확장공사중	류춘광
4		서울교	2종	B	2004	2013 정밀점검용역	이승행
5		광명교	법정외	B	2000	2013 자체정밀점검	류춘광
6		구로1교	법정외	B	1978	2013 자체정밀점검	전재형
7	고가 차도	개봉고가	2종	C	1971	2013 진단용역	류춘광
8		구로고가	2종	B	1977	2013 정밀점검용역	전재형
9		가리봉철도고가	2종	C	1977	2013 정밀점검용역	류춘광
10		오류철도고가	법정외	B	1986	2014 정밀점검용역	전재형
11	입체 교차	영등포R IC	2종	B	1976	2013 정밀점검용역	전재형
12		시흥 IC	법정외	B	1977	2013 자체정밀점검	류춘광
13		신월 IC	법정외	B	1977	2013 정밀점검용역	천석기
14	터널	궁동터널	1종	B	2001	2013 정밀점검용역 (2016 진단 예정)	류춘광
15		작동터널	1종	B	2001	2013 정밀점검용역 (2016 진단 예정)	천석기
16	지하 차도	외발산지하차도	1종	B	2005	2014 정밀점검용역 2015.6.30. 하자만료	전재형
17		신도림지하차도	2종	B	2005	2013 정밀점검용역	이승행
18		공항입구지하차도	2종	B	1979	2013 정밀점검용역	전재형
19		오목교서측지하차도	법정외	B	1977	2013 자체정밀점검	류춘광
20		서울교접속지하차도	법정외	B	2005	2013 자체정밀점검	조정갑
21	복개	도림천하류복개	법정외	B	1989	2013 자체정밀점검	이승행
22		염창IC하부복개	법정외	B	1988	2013 자체정밀점검	조정갑

Ⅱ		정밀점검 시행방안 검토

용역 대상 : 15개소

○ 전차 용역 자체점검 시행 : 7개소

- 광명교, 구로1교, 시흥IC, 오목교서측지하차도, 서울교접속지하차도,

도림천하류복개, 염창IC하부복개

○ 공용기간 30년 이상 노후화 : 7개소

- 개봉고가, 구로고가, 가리봉철도고가, 영등포R IC, 신월IC, 공항입구지하차도, 오목교서측지하차도

○ 확장공사중 : 1개소

- 고척교 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장 공사중(‘13.4.8~‘14.9.29) → 기존 시설물에 대한 용역 필요

자체시행 대상 : 7개소

○ B등급 이상인 시설물 중 2년 이내에 정밀안전진단 계획 : 4개소

- 양평교, 양화교, 궁동터널, 작동터널

○ 기타 손상부의 위험요소가 경미하여 용역 불필요 : 3개소

- 서울교, 오류철도고가(2014년 용역 시행), 신도림지하차도

Ⅲ		타당성심사 요청계획

○ 상기 검토결과에 따라 2015년 정밀점검 대상시설물 22개소 중 자체시행 대상 7개소를 제외하고, 용역 대상 15개소에 대하여 기술용역 타당성심사를 요청하고자 함.