문서번호	예방과-10786
결재일자	2014.7.24.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 07/24 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[****** -신축]

	1. 강동구청 건축과-17425(2014.07.22)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(*******************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 07. 24.
검토자 : 소방장 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 (******-신축)

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

******

소 재 지

**************

(********)

구          조

철근콘크리트조 지상5층, 지하1층 연면적 767.73㎡

대지면적 314㎡, 연면적 767.73㎡, 건축면적 155.78㎡

공  사  종  별

신축

용도

노유자시설(어린이집)

건축주

***

소방시설설계업체

종우소방기술단(일반 제안산2004-1호)

- 설계자 : 조학진(소방설비기사-기계/전기)

대표자

허동필

적용소방시설

소화기구, 스프링클러설비,

자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지하1층	162.61	노유자시설(어린이집)
지상1층	149.86	노유자시설(어린이집)
지상2~3층	151.95×2	노유자시설(어린이집)
지상4층	116.68	노유자시설(어린이집)
지상5층	34.68	노유자시설(어린이집)

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.