문서번호	교량보수과-2938
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	동부도로사업소장
윤철식	김환겸	07/24 송상영

잠실대교 민원사항 조치계획 검토 보고

2014. 7.

동부도로사업소

(교량보수과)

잠실대교 민원사항 등 조치계획 보고

잠실대교 남단 교량하부에 비둘기 서식 등으로 인한 주민생활 불편민원과 시설물 파손부분에 대하여 현장을 조사한 결과 정비가 필요한 것으로 판단되어 조치계획을 보고 드림.

□ 교량현황

○ 위    치 : 서울시 광진구 자양동 ~ 송파구 잠실동

○ 준공년도 : 2004년 2월

○ 교량등급 : DB-24

○ 시 공 사 : 현대건설(주)

○ 교량개요 : 폭 35m, 연장 1,280m.

□ 시설물 상태

○ 비둘기 서식

- 잠실대교 남단 P27, P29 교각부 비둘기 서식으로 인하여 조류 배설물에 따른 구조물          부식 및 자전거이용 및 교량 하부공간 운동 주민들에게 불편을 초래함.

비둘기 서식(P27 교각부)		비둘기 서식(P29 교각부)

○ 난간파손 정비

- 난간 파손, 이탈 등에 대한 정비를 시행

난간파손 정비 (G램프)		난간파손 정비 (G램프)

○ 점검통로 경첩설치 불량

- 점검통로 경첩 설치불량과 열쇄 망실 등에 대하여 정비를 시행

경첩 및 열쇄불량 재설치(P9)		경첩 및 열쇄불량 재설치(P20)

□ 조치계획

○ 정비방법

2014년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)로 정비를 시행코자 함

○ 정비물량

연번	위치	지적사항	물량	정비방법	비고
1	P27, P29	교각부 비둘기 서식	578㎡	조류방지망설치
2	P26~P30	배수홈통 비둘기 서식	205m	스파이크니들 설치
3	G 램프	난간파손	12m	난간보수
4	P9, P20	경첩불량	2개	재설치
5	P9, P20	열쇄불량 및 망실	2개	재설치

○ 개략공사비

공 종	수량	단위	공사비(천원)	비고
조류 방지망 설치	578	㎡	27,109	P27, P29
스파이크니들 설치	205	m	9,290	P26~P30
난간파이프	12	m	1,031	G 램프
열쇠, 경첩설치	2	개	72	P9, P20
안전관리 및 기타	1	식	2,003
순공사비			39,505
제 경 비			18,495
총공사비			58,000

첨부 : 1. 민원내용 1부.

2. 정비계획 도면 1부.  끝.