투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	공사장 안전관리 및 시공관리 철저

1.문서번호 : SMIH-14-33028

2.작성일자 : 2014-07-24 09:07:54

3.제    목 : 공사장 안전관리 및 시공관리 철저

1). 고가철거를 위한 선행 공정으로 시행하고 있는 낙하물 방지시설, 상판 슬래브 천공 및 절단 등을 시행하면서 안전관리 및 시공관리가 안전규정을 준수하지 않고 시행되고 있어 아래와 같이 시행될수 있도록 업무지시하니 작업중 반드시 반영하여 공사로 인한 안전사고가 미연에 방지될수 있도록 조치바람

①.낙하물 방지를 위한 그물방은 기존에 설치되어 있은 합판에서 측면으로 시공하여 추락으로 인한 2차 피해를 방지할수 있도록 조치

②.상부와 하부에서 시행하는 모든 장비 작업은 장비 1대에 안전원 1명을 배치하여 작업중 발생할수 있는 모든 안전사고에 대비할수 있도록 조치

③.상부 슬래브에서 시행하는 천공 및 절단 작업시 발생하는 공사사용수는 고가차도 하부로 흘려 내리지 못하도록 차수막 및 유도배수로 설치

④.천공작업시에는 천공된 슬래브 콘크리트가 낙하하지 않도록 하부철근까지 천공후 천공된 코어를 1차 제거하고 나머지를 천공하여 낙하로 인한 2차 피해 방지

⑤.슬래브철거 작업을 위한 장비(크레인,운방징비 등)가 강박스로 운행할수 있도록 콘크리드면에 운전자가 알수 있도록 표기하고 안전조회시 운전자에게 별도로 교육토록 할 것

⑥.일부 운전자 및 작업자가 작업장을 떠날 때 안전모를 착용하지 않고 현장을 다니고 있으니 이러한 사례가 없도록 현장관리 철저

⑦.현재 운행중에 있는 상하 2개 차선은 작업 완료시까지 반드시 확보되어야 함으로 장비,자재 반입시 도로를 점용하지 않도록 하고, 부득이 차선을 점용하여야 할 때에는 야간(23:00이후)에 점용하여 차량정체 최소화

3. 본 공사는 철거가 주 작업으로 안전에 대한 내용을 매일매일 점

검하고 확인하여 안전사고 방지에 최선을 다하여 주시기 바라며, 안전이 확보

되지 않으면 작업을중단하고 안전을 확보후 철거가 시행될수 있도록 조치바람.

따로붙임 : 업무지시서 1부.  끝.

주무관							김성권			주무관					장기철					토목총괄과장					07/24 김영수
협조자
시행			토목부-14261									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2547						/전송			02-3708-2599					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개