문서번호	교량보수과-2337
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김중철		김종대	07/25 정진오
협 조
	주무관			김근섭
	주무관			이기승

2014 도로시설물

상반기 정기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

성동도로사업소

(교량보수과)

2014년 도로시설물 상반기 정기점검 결과보고

우리사업소 교량보수과에서 유지관리중인 도로시설물에 대하여 □시설물의  안전관리에관한 특별법□에 의한 2014년 상반기 정기점검 실시결과와 지적사항에 대한 조치결과를 보고하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

안전점검 법적근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

정기점검 시행 계획

- 교량보수과-415[2014.02.12] : □2014년 도로시설물 상반기 정기안전점검 시행 계획□

Ⅱ

시설물 현황

계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	지하차도	언더패스	비고
30개소	4	12	2	8	2	2

Ⅲ

정기점검 기간

점검 기준 : 안전점검 실시시기(시특법 시행령 제6조 제1항 [별표1의2])

- 상반기 점검 기간 : 2014년 3월 1일 ~ 6월 30일

점검 방법 : 시설물담당자 2인1조 점검 시행

Ⅳ

정기점검 결과

담당자별 정기점검 현황 (지적건수 126건 = 조치건수 123건 + 미조치 3건)

연번	점 검 담당자	시설명	정기점검 일수	지적건수	조 치 건 수				미조치	비고
					계	직영반	일상 유지	기타
계		30	101	126	123	13	88	22	3
1	김형섭	7	23	25	25	12	4	9
2	김중철	9	29	26	23	0	18	5	3
3	김근섭	7	26	49	49		47	2
4	이기승	7	23	26	26	1	19	6

시설별 정기점검 현황

연번	담당자	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건 수	비고
			계	상반기	계	상반기	계	직영반	일상유지	기타
계		55개소	101	101	126	126	123	13	88	22	3
소계		7개소	23	23	25	25	25	12	4	9	0
1	김형섭 (7)	동호대교	5	5	16	16	16	12	2	2
2		영동대교북단E교	3	3	0	0	0
3		송정교	3	3	1	1	1		1
4		뚝도1교	3	3	2	2	2		1	1
5		뚝도2교	3	3	6	6	6			6
6		성수대교북단지하차도	3	3	0	0	0
7		영동대교북단D램프	3	3	0	0	0

소계		9개소	29	29	26	26	25	0	17	6	3
8	김중철 (9)	성수대교	5	5	11	11	11		10	1
9		자양고가	3	3	7	7	6		3	3	1	안전진단결과에 의거 조치예정
10		군자상단IC	3	3	1	1	1			1
11		군자하단IC	3	3	0	0	0
12		중랑상단IC	3	3	1	1	1			1
13		중랑하단IC	3	3	4	4	4		4
14		면목천교	3	3	0	0	0
15		중랑교동측언더패스	3	3	2	2	2				2	정밀점검결과에 의거 조치예정
16		중랑교서측언더패스	3	3	0	0	0

소계		7개소	26	26	49	49	49	0	47	2	0
17	김근섭 (7)	영동대교	5	5	15	15	15		15
18		정릉천고가	6	6	21	21	21		21
19		묵동천교	3	3	1	1	1		1
20		두물머리교	3	3	5	5	5		3	2
21		봉화교	3	3	2	2	2		2
22		신내1교	3	3	2	2	2		2
23		신내2교	3	3	3	3	3		3

연번	담당자	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건 수	비고
			계	하반기	계	하반기	계	직영반	일상유지	기타
소계		7개소	23	23	26	26	26	1	19	6	0
24	이기승 (7)	광진교,	5	5	19	19	19		19
25		아차산교	3	3	3	3	3			3
26		광나루지하차도	3	3	2	2	2	1		1
27		테크노차도육교	3	3	0	0	0
28		잠심대교북단램프C	3	3	1	1	1			1
29		잠실대교북단램프D,	3	3	1	1	1			1
30		천호대교북단강변북로 U-TURN차로교	3	3	0	0	0

미조치 현황 [3건]

연번	시설명	점검일	지적건수	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고
계			3
1	자양고가교	‘14. 4	1	◦ A2 미끄럼방지 포장부 균열발생	◦ 2014년 정밀안전진단 시 코어채취 등 원인분석 후 조치예정
2	중랑교 돋측언더패스	‘14.3	1	포장면 정비 필요	◦ 2014년 자체정밀점검 결과에 의거 조치예정
3	중랑교 돋측언더패스	‘14.5	1	노면 포장상태 불량

Ⅴ

조치 의견

2014년 일상유지보수업체에 작업 지시한 부분은 조치완료로 처리

자양고가교 미끄럼방지 포장은 원인 분석 후 조치예정

상반기 점검결과 도로관리시스템 및 FMS 등 입력 철저

붙임 : 2014 상반기 지적사항 조치결과 1부.   끝.