소방장비 고장발생보고서(체인톱)
문서번호	우면119안전센터-2248	결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
등록일자
			고인수	신효인	07/28 권기언
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	체인톱	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2014. 07.26.07:50경	장 소		태봉로 89-7(우면동 151-5)
형식(모델)	돌마PX-6800
조 치 사 항
원인 및 상태	기타출동(6549805)중 –태봉로옆 나무쓰러짐 작업중 과열 및 엔진정지 반복(시동꺼짐)
담당자 의견	1999.06.31.구입-장기사용으로 노후고장 추정(장비교체 필요)
그 밖의 사 항	방배공구(오상교)점검확인 의뢰한바 엔진보링 필요 -실린더,피스톤,피스톤링구,크랭크,불량추정(노후) -예상수리비 : 30만원이상
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 07월28일 계급 소방장 성명 고인수 (인) 서초소방서장 귀하

	우면119안전센터장