문서번호	슬러지재활용과-3767
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		07/28 이동신
협조

제2처리장 탈수동 탈리액 배관 이탈 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

슬러지재활용과

제2처리장 탈수동 탈리액 배관 이탈 보고

원심탈수기에서 나오는 탈리액을 이송하는 배관이 이탈함으로써 원심탈수기 가동이 중지됨에 따라 이를 정비하여 시설물 유지·관리에 만전을 기하고자 함.

탈수동 현황

위 치	기기명	규 격	설치년도	제작사	비고
제2처리장 탈수동	원심탈수기 1호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 2호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 3호	30㎥/h	2007	센추리퀴프

고장 내용

○ 가동중지일시　:　2014.7.26

○ 배관내 탈리액 이송중 하중 발생으로 배관 이탈

○ 탈리액 배관 이탈로 인하여 원심탈수기 가동시에 나오는 탈리액의 이송이 중단됨에 따라 원심탈수기 가동 중지

대 책

○ GRP(유리섬유복합관)배관 재설치후 하중을 견딜수 있는 지지대 설치

추진 계획

○ 배관 관련 업체에 수리지시하여 정비 실시

- 정비기간 : 2014.7.27. ~ 2014.7.28

첨부 : 1. 사진대지.  끝