문서번호	기전과-5309
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		최주용	07/28 정진오
협조
	주무관		차준원

『교통신호기 면수조정 완료에 따른』

전기요금 계약전력 변경 신청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 면수조정 완료에 따른』

전기요금 계약전력 변경 신청

『교통신호기 설치·관리 매뉴얼』 맞게 신호등 면수 조정을 완료하여 계약전력을 변경함으로써 공공요금을 절약하고자 합니다.

Ⅰ		세부 추진 현황

2013.08.28. : 교통운영과 현안업무 회의(교통신호등 면수 조정 등)

2013.09.11. : 교통신호기 전수조사 계획 수립(기전과) ※ 조사기간 3개월

2014.05.26. : 교통신호등 면수 조정사업 확대시행 통보(교통운영과)

2014.06.03. : 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)업체에 작업지시

2014.07.08. : 교통신호기 면수조정 완료 보고

2014.07.11. : 교통신호기 발생품 불용결정 및 발생품 처리 방침 수립

※ 재사용 불가능한 자재 불용처리

2014.07.25. : 불용물품 처리 완료(성동도로사업소 → SR센터)

Ⅱ		신호등 면수조정 기준

교통신호기 설치·관리 매뉴얼(경찰청 발행)

○ 단일로(편도)

1차로	2차로	3차로	4차로	5차로	6차로이상
1조	1조	1조	2조	2조	2조 +

○ 교차로(편도)

1차로	2차로	3차로	4차로	5차로	6차로이상
1조	1조	2조	3조	3조	3조 +

※ 현재는 2차로 이하에도 전부 2조이상 설치되어 있음

Ⅲ		면수조정 결과

신호등 면수 조정결과

(단위 : 조)

구 분	총계	차량신호등(3색)			차량신호등(4색)			비 고
		소계	전방	후방	계	전방	후방
당 초	644	560	57	503	84	25	59
변 경	610	520	56	464	90	26	64

※ 현장여건상 철거가 불가한 곳을 제외하고 철거 완료함

년간 전력요금 절감액

[ 520등(3색)×14.8w + 90등(4색)×22.8w ] × 41.25원 × 12월 = 4,826천원

Ⅳ		향후 계획

○ 면수조정 완료에 따른 철거 교통신호등(610조)에 대하여 현황 정리후 한국전력공사(성동,동부지점)에 계약전력 변경신청하여 공공요금을 절약하고자 합니다.

※ 서울시(교통운영과)에 면수조정 완료 보고

따로붙임 : 1) 면수조정현황 1부.

2) 사진대지 1부. 끝.