문서번호	급수운영과-18579
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		07/29 조면행
협조
	주무관		김용호

소방용수시설(소화전신설) 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 소방용수시설(소화전)에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 소화전 설치하고자 보고합니다.

□ 소방시설 설치현황

○ 설치대상 : 양천구관내 소방용수시설 요청한 위치(2014년 26개소)

※ 관련문서 : 소방용수시설 설치의뢰[(현장지휘대-2385호 2014.3.10)]

○ 설치개요

- 금회설치 : 소화전 신설 13개소(지상식:3개소, 지하식:10개소)

- 조사일시 : 2014. 7. 1 ~ 7. 25

- 조 사 자 : 시설물담당 이일로외 1인

- 설치목적 : 소방용수시설 설치로 긴급시 화재진압 등에 사용

□ 소화전 설치내용

연번	위 치	배 수 관 구경(mm)	소 화 전 구경(mm)	공사내용	비고
1	중앙로48길(신정동961)	100	100	지상식 소화전설치	소방-1
2	중앙로14길(신정동90-3)진주어린이집	80	100	지하식 소화전설치	소방-2
3	지양로11길16-16(신월7동936)	150	100	지상식 소화전설치	소방-3
4	중앙본로18가길17(모2동232-28)	150	100	지상식 소화전설치	소방-4
5	신월로35길6(신정4동981-1)	150	100	지하식 소화전설치	소방-5
6	중알로46길61-1(신정4동956-11)	150	100	지하식 소화전설치	소방-6
7	신월로22길8 향자네수퍼	200	100	지하식 소화전설치	소방-7
8	중앙로47길37옆이면도로	150	100	지하식 소화전설치	소방-8
9	중앙로55길48(신월동460-26)	100	100	지하식 소화전설치	소방-9
10	중앙북로8길111(금호베스트빌101동)	300	100	지하식 소화전설치	소방-10
11	중앙북로8길551-6(금호베스트빌상가동)	100	100	지하식 소화전설치	소방-11
12	중앙북로8길500-5(소망교회금호마트앞)	100	100	지하식 소화전설치	소방-13
13	안양천로1121(자원회수시설정문앞)	150	100	지하식 소화전설치	소방-14

□ 조치의견

○ 상기와 같이 소방용수시설 문서에 의거 2014년 구로,양천구관내 상수도시설물 소화전공사업체(융성건설(주) 대표 하봉례)로 하여금 소화전 설치(신설)하고자 하며 감독수행 부서인 서울시 시설관리공단에 작업지시하고자 합니다.

가. 공사개요 : 중앙로48길(신정동961)앞 소화전 설치

나. 작업기간 : 2014. 8. 1 ~ 9. 1

다. 소요예산 : 2,000천원(소방비)

따로붙임 : 관련문서 1부(별도).  끝.