문서번호	방재시설부-6881
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	07/29 임춘근
협조

면목4동 배수관로 설치공사

지장물(상수도) 이설완료 보고

2014. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

면목4동 배수관로 설치공사

지장물(상수도) 이설완료 보고

면목4동 배수관로 부설구간 자장물(상수도) 이설에 따른 서울시시설관리공단으로부터 완료보고가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m,

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 관련근거 : 방재시설부-546(2014.3.25.),

동부수도사업소 시설관리과-6595(2014.3.25.)

❍ 상기호와 관련하여 면목4동 저지배수관로 설치구간에 저촉되는 지장물(상수도관)에 대하여 관리청(수도사업소)에 이설요청하였으나. 관리청인 동부수도사업소(시설관리과)로부터 원인자부담으로 자체 이설토록 승인된 사항임

- 이설현황

연번	위 치	이 설 규 모	소요예산
1	면목4동 85번지 ~ 면목동61번지	상수도관 ø400mm, L=177m	226,270천원
2	면목4동 85번지 ~ 면목동 61번지	상수도관 ø200mm, L=108m

감리검토내용

❍ 면목4동 저지배수관로 부설에 따른 이설이 불가피한 상수도관에 대하여  원인자부담으로 이설토록 승인 및 공사완료된 사항으로

❍ 지장물(상수도과)이설에 대하여 설계변경에 반영조치하고자 함

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장보고 검토서 1부.

2. 이설위치도 1부.

3. 상수도관 이설내역서 1부. 끝.