문서번호	문화정책과-9350
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화정책팀장	문화정책과장
장희춘		강석	07/29 정헌재
협조

『윤극영가옥』

방범시스템 활용계획

2014. 7

문화관광디자인본부

(문화정책과)

『윤극영가옥』

방범시스템 활용계획

윤극영가옥 개관에 앞서 대문이 없는 개방형 입구와 낮은 담장으로 방범문제가 우려되어 가옥외부에 방범시스템 CCTV를 설치하여 보안강화에 만전을 기하고자 함

1.		설치근거 및 목적

□ 설치근거

○ 현대유산의 미래유산화 기본구상(시장방침 제192호, ’12.6.5)

○ 윤극영가옥 매입 및 활용계획 수립(본부장 방침 ’13.7.12)

□ 설치목적

○ CCTV 방범시스템을 설치하여 윤극영 가옥 보존 및 유품 등의 도난을 미연에 방지하고자 함

2.		현 황

○ 개방형 담장과 유리창호로 가옥 및 유품보호차원에서 방범설치 필요

○ 특히, 야간경비가 없이 세콤만 설치된 상태라 마당 사각지대에 방범 보완강화 필요

3.		방범시스템 설치개요

□ CCTV 방범시스템 개요

○ 경비업체    : ㈜에스원

○ 제공 시스템 : 디지털 영상감지 및 녹화기

○ 제공 서비스 : 주택 외부방범 및 출입관리

- 카메라 및 녹화기 렌탈사용 : 기본1년, 자동연장

- 렌탈비 연 12만원(월정액 1만원 지로납부)

○ 카메라 및 녹화기 사양

구 분	사양 및 규격		견본 사진
카메라	VBR 10003 - IP 카메라(보급형) - 삼성 테크윈社	· 적외선 · 3.8mm · 200만 화소 · 야간감시 15m · PoE · 실외용
녹화기	VRN1104 - NVR(4CH) - ITX社	· 4CH IP Port · PoE 4Port 내장 · 1TB HDD · 추가 HDD 1EA · HDMI

□ 설치장소 및 위치

○ 현관입구 : 왼쪽 담벼락 앞에 폴대를 세운후 카메라 2대 설치

→ 마당전경, 좌우 코너 15m까지 촬영

○ 가옥뒤편 : 화장실 처마밑으로 카메라 1대 부착 설치

→ 장독대와 좌우, 전경 3~4m까지 촬영

4.		소요예산

○ 소요내역  : 990천원(VAT 포함)

- POLL 1대                 : 350,000원(vat 별도)

- 카메라, 감지기 공사 자재비   : 350,000원(vat 별도)

- 카메라, 감지기 재부착 인건비 : 200,000원(vat 별도)

※ 리모델링공사로 세콤해체후 다시 재설치에 대한 인건비 포함

○ 예산과목 : 문화관광디자인본부 문화정책과, 문화도시 서울구현,

문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 미래유산 보존 및 활용사업, 일반운영비, 사무관리비(201-01).

5.		추진일정

○ ’14. 7월중

- 행정예고 : 기념관은 공공장소로 간주

- cctv 설치

- cctv 설치 안내판 부착 : 가옥안내판에 표기

붙임 : CCTV 설치도면 1부. 끝.