문서번호	기전과-9552
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박주호		전결 07/29 박재경
협조

시민이 안전한

세계도시 서울

자동차용 소화기 구매 계획

서울특별시 강서도로사업소

(기전과)

자동차용 소화기 구매 계획

우리사업소 보유 자동차에 설치된 소화기의 성능이 『자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙』에 미달됨에 따라 관련 규정에 적합하도록 자동차용 소화기를 다음과 같이 구매하여 설치하고자 합니다.

Ⅰ		관련규정

자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제57조(소화설비)

		자동차내 에이․비․씨 소화기 설치 규정
○ 7인 이상 승용차 : 능력단위(이하 “능력”라 한다) 1 이상인 소화기 1개 이상 ○ 15인 이하 승합차 : 능력 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력 1 이상인 소화기 2개 이상 ○ 중형 화물(특수)차 : 능력 1 이상인 소화기 1개 이상 ○ 대형 화물(특수)차 : 능력 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력 1 이상인 소화기 2개 이상

※ 현재 사업소 차량내 설치 소화기 : 간이소화용구(에어졸침윤재)

Ⅱ		보유장비 및 소화기 설치 대상

보유장비 : 16종 29대( 차량 20대, 건설기계 9대)

계	행정차량		화물차량			특 수 차 량				건 설 기 계
	스타 렉스	렉스턴	더블캡	메가 트럭	덤프 트럭 (8T)	다목 적차	고소 작업 차	경정비차	셀프 로더	덤프트럭 (15T)	노 면 파쇄기	로울러	스키드로우더	아스팔 트휘 니셔	도로보수트럭	굴삭기
29	4	1	4	1	2	2	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1

소화기 설치대상 자동차(장비) : 24대(차량 20대, 건설기계 4대)

계	행정차량		화물차량			특 수 차 량				건설기계
	스타 렉스	렉스턴	더블캡	메가 트럭	덤프 트럭 (8T)	다목 적차	고소 작업차	경정비차	셀프 로더	덤프 트럭 (15T)	도로보수트럭	굴삭기
24대	4 (능력1)	1 (능력1)	4 (능력1)	1 (능력2)	2 (능력2)	2 (능력2)	1 (능력1)	4 (능력1)	1 (능력2)	2 (능력2)	1 (능력2)	1 (능력2)

Ⅲ		자동차용 소화기 구매 계획

자동차용 소화기(에이․비․씨) 구매 수량 : 34대(※ ‘능력단위 1’ 소화기 기준)

- “능력단위 1” 소화기 2대 설치 자동차(장비) : 10대

• 8(15)톤덤프 4대, 다목적차 2대, 메가트럭 1대, 셀프로더 1대, 도로보수트럭 1대, 굴삭기 1대

- “능력단위 1” 소화기 1대 설치 자동차(장비) : 14대

• 스타렉스 4대, 렉스턴 1대, 더블캡 4대, 고소작업차 1대, 경정비차 4대

소요예산 : 금952,000원(28,000원/1개당) ※ 추정금액

예산과목 : 도시안전실(도로관리과), 도로관리(6개 사업소), 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

구입비 지출 : 기전과 신용(법인)카드 결제

- 근거 : 행정안전부 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제65호, ‘14.1.1).

붙임 : 관련 규정(자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙) 1부.  끝.