문서번호	시설관리과-3400
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		07/30 한명석
협 조

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 7

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7.  30

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 7. 29 (화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(정릉4) 배 수 지 : 3개소(정릉3, 정릉2, 정릉4)
점 검 자	지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <정릉3배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 1대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <정릉2배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 2대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <정릉4배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 2대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <정릉4가압장> - 수배전반 : 5면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 모터펌프 : 4대(50HP×2, 40HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 정릉4배수지 등 : 배수지 침입대비 방송설비 및 경고 방송상태 점검 - 정상

- 정릉4가압장 : 가압장내 화재수신기 및 침수경보 발생시 제어센터 전송상태 점검 - 정상

<현황 사진>

배수지 방송상태 점검 (정릉4배수지)	침수 및 화재경보 점검 (정릉4가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.