소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	센터장	결재
노홍민	송찬호	07/30 유득식

1. 일반현황

대상명	동훈빌딩 (강동보건약국)	위 치	성내동 550-4		전 화	*************(심영섭) *************(고순희)
관계인	이상훈	소방안전 관리자	고순희	상 주 인 원	30	수 용 인 원	50명
주용도	복합건축물	취 약 장 소		지하1층 스크린 골프장
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브가 4/1층 1동 연 면 적 : 1,295.40 ㎡ 건축면적 : 238 ㎡
특 이 사 항	※ 화재 발생시 옥탑방(현재 미거주) 및 지하1층 인명검색 철저

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 화재시 소방진압대원이 활용하는 건축물의 소화활동설비 설치여부	○ 해당사항없음
연소확대요인	○ 연소 우려상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 층별,용도별 등 연소방지방안	○ 유사시 타층으로 피해 확산 우려됨 ○ 인접건물 근접
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물 폭발물등 유해물질 ○ 고압,가연성,독성가스 등 ○ 특수가연물 및 가타 가연성 물질	○ 특이사항없음
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용도	○ 화기취급사항 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	○ 강동소방서 맞은편 건물로 화재발생시 신속한 초기 진압 가능
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	○ 특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 예상 피난범위 ○ 인명구조 및 대피여건	○ 일반계단 이용 옥상 및 지상으로 신속한 인명 구조 및 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치여부, 대수,승차인원 ○ 피난계획(피난계단등)	○ 해당없음 ○ 상용계단이용 피난유도
소화용수시설	○ 소방용수시설 종류 및 관리상태	○ 공설 2894호(지상식) 적정 관리됨
기타 조치사항	○ 인근의료시설 현황 - 병원등,응급실유무,거리	○ 강동성심병원 약 2.0km 응급실유

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 07월  26일

조사자 소속 : 성내119안전센터  계급  지방소방교 성명 노홍민

성내119안전센터  계급  지방소방사  성명 허준희

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2