구조취약대상 조사서(장승배기)
문서번호	구조대-2542	결재	담당자	3팀장	구조대장
수 신	내부결재		문지훈	이종세	07/31 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 07. 30. 14:30 ~15:30

○ 대 상 명 : 장승배기

○ 위    치 : 동작구 상도2동 366

○  조사인원 : 3팀장 이종세 등 6명

(장.이종세, 사.박대희, 사.문지훈, 사.박호빈, 사.박창원, 장.신종열)

구 분	조 사 사 항	조 사 결 과	비 고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브지붕 1동 -3층, 연면적 9,111㎡ 일반계단13,비상구6 에스컬레이터10 • 위험물	∙ 방화관리 6311-7401
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	•본서→보라매역→신대방삼거리역 →장승배기역 • 지하철로서 신속한 초동조치 요함 • 지하역으로 유동인구가 많고 내부 이동거리가 길어 인명대피에 필 요한 장비 적극 활용
구조활동상 유의 사항	지하철 운행 횟수가 많고 유동인구가 많아 유사시 인명대피 혼란이 예상됨으로 지하에서 안전하게 대피할수 있는 나이트라인, 피난로프등을 활용해 다수의인원이 신속히 대피할수 있도록 신속한 초동조치 요함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 문지훈