문서번호	기전과-6251
결재일자	2014.8.1.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		★기전과장
김현기		08/01 김대진
협 조	주무관		김호규
	주무관		박만춘

도로기전시설물 유지관리 변경방안 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

동부도로사업소

(기 전 과)

도로기전시설물 유지관리 변경방안 보고

2014년 하반기 직원 전출 ․ 입에 따른 도로기전시설물의 유지관리

변경계획을 보고 함

□ 검토배경

○ 2014년도 하반기 직원 전출․입에 따른 직원 재배치(8명→9명)

○ 기전과-4958호(2014.6.12)

(헌릉로 연결도로 지하차도 인수에 따른 우기철 수방대비 기전시설

물의 효율적 관리방안 검토)

□ 수방 기전시설물 현황

구분	가락	송파	석촌	천호	신원(신설)
수전전압	저압 (380V)	저압 (380V)	저압 (380V)	저압 (380V)	특고압(22,900V)
배수펌프	20Hp×2, 15Hp×1	50Hp×3	20Hp×3	40Hp×3	200Hp×5, 40Hp×2
비상발전기	75Kw	200Kw	115Kw	90Kw	1,250Kw
CCTV	2대	2대	12대 (보도8대 포함)	2대	25대
운전방법	원격감시제어	원격감시제어	원격감시제어	원격감시제어	원격감시제어

□ 기전시설물 관리현황 및 변경계획

구분	현 재	변경계획
운영관리 인원	8명	9명
평 시 (일근)	○ 상황실 : 2명	○ 상황실 : 2명
	○ 가로등시설 관리 : 2명	○ 가로등시설 관리 : 2명
	○ 지하차도․터널 관리 : 2명	○ 지하차도․터널 관리 : 3명
	○ 헌릉로연결도로 관리 : 2명 -전기안전관리자 1명 -보수반 7명이 1일간격 1명씩 순환 근무	○ 헌릉로연결도로 관리 : 2명 -전기안전관리자 1명 -전담 근무자(배치) 1명

구분		현 재	변경계획
수방 근무	보 강 근 무	○ 2개구역 편성 운영 - 구역별 1명씩 순번제 근무 ①가락,송파,석촌,천호지하차도 관리(4명) ․근무장소 : 상황실 근무 ②신원지하차도 관리(4명) ․근무장소 : 신원 관리실 근무	○ 2개구역 편성 운영 - 구역별 1명씩 순번제 근무 ①가락,송파,석촌,천호지하차도 관리(5명) ․근무장소 : 상황실 근무 ②신원지하차도 관리(4명) ․근무장소 : 신원 관리실 근무
	단계별 근 무	○ 2개구역별 A․B조 편성 교대근무 ①가락,송파,석촌,천호 4개지하차도 : 원격감시제어 운영(4명) - 상황발생시 순찰점검 및 조치 - 근무방법 ․평일주간 : 근무자 4명 ․평일야간 및 휴일 : 조별 2명 - 근무장소 : 상황실 ②신원지하차도 : 전담자 배치 4명 - 평일주간 : 근무자 2명 (전기안전관리자1, 근무자1) - 평일야간 및 휴일 : 2명 ․조별 근무자 2명	○ 2개구역별 A․B조 편성 교대근무 ①가락,송파,석촌,천호 4개지하차도 : 원격감시제어 운영(5명) - 상황발생시 순찰점검 및 조치 - 근무방법 ․평일주간 : 근무자 5명 ․평일야간 및 휴일 : 조별 2명 - 근무장소 : 상황실 ②신원지하차도 : 전담자 배치 4명 - 평일주간 : 근무자 2명 (전기안전관리자1, 근무자1) - 평일야간 및 휴일 : 2명 ․조별 근무자 2명

□ 행정사항

○ 기전과 전입자 수방근무(1,2,3단계 동일) 2교대 근무자 2명

수방기간(‘14.6.16~10.15) 당직 제외 : 관리단속과

○ 헌릉로 연결도로 관리실 지문인식기 설치 : 관리단속과

○ 근무자 재배치 시행일 : 2014. 8. 1.

붙임 : 1) 수방시 단계별 지하차도 근무방법 1부

2) 근무방법 및 근무조 편성 1부. 끝.