문서번호	교통운영과-14434
결재일자	2014.8.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통운영팀장	교통운영과장
김병두		심혁보	08/01 강진동
협 조
	실무사무관			이문주
	주무관			김욱경

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-218)

2014. 7.31.(목)

교 통 운 영 과

(교통사망사고대응TF팀)

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-218)

교통사망사고 지점(관리번호 : 2014-218)실태 조사결과 종합보고임

1				조 사 개 요

❍ 조사일시 : 2014.07.31.(목)

❍ 조 사 자 : 교통운영과장 외 6인

❍ 조사지점

- 성동구 송정길 80-4 동부간선도로 군자교 방향 후방 380m지점

❍ 조사방법 : 현장 합동점검 및 관련자료 확인

❍ 중점 점검내용

- 도로구조, 교통안전시설 등 문제점 여부

- 최근 교통사고 발생 현황, 사고지점 주변 도시개발 계획 등

	도로․교통안전시설 현황
① 도로안전시설 : 규제심의 비대상 ○ 시선유도시설 : 시선유도시설(델리네이터), 갈매기 표지, 표지병, 시선유도봉 등 ○ 방호울타리 : 차량용 설치 검토, 중앙분리대, 안전휀스 등 ○ 무단횡단 금지시설 ○ 과속방지턱 : 원호형, 사다리꼴, 가상, 재도색 ○ 미끄럼방지 포장 : 그루빙, 노면 도색 등 ② 교통안전시설 : 규제심의 대상 ○ 교통안전표지 : 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지 ○ 노면표시 : 중앙선, 차선, 진행방향, 횡단보도, 안전지대, 어린이‧노인‧장애인보호구역, 속도제한, 서행 등 ○ 신호기(신호등) ③ 기타 : 충격흡수시설, 장애물 표적표지 설치

2				조 사 결 과

1. 교통사망사고 발생보고서 확인

❍ 조사기관 : 성동경찰서 교통조사계

❍ 사고개요

- 발생일시 : 2014.07.30.(수) 03:43경  날씨 : 구름 많음

- 사고장소 : 성동구 송정길 80-4 동부간선도로 군자교 방향 후방 380m 지점

*****************

*********************

- 피해상황 : 사망1명

*************				*****
* *	* *	* *	****
*	**	***	**	***

********************************************************************************************************************

2. 현장 합동조사 결과

조사 개요

❍ 관리번호 부여 : 2014-218

❍ 현장 조사일시 : ’14.07.31.(목) 14:00

❍ 점검자 : 6명

- 서울시 : 3명(담당자 황인성, 김병두, 문기철)

- 경  찰 : 2명(성동경찰서 시설반장 박순성, 담당자 홍종태)

- 공  단 : 1명(서울시설공단 강남공사관리처 과장 이기원)

❍ 조사내용 : 사고원인 조사, 교통안전시설 문제점 여부 등

❍ 조사지점 : 성동구 송정길 80-4 동부간선도로 군자교 방향 후방 380m 지점

조사결과

❍ 도로 및 주변현황

- 사고지점은 편도3차로 동부간선도로상 의정부 방향(성동교 방면에서 군자교 방향)으로 직선구간 도로임.

3. 교통사고 이력자료 검토

❍ TAAS 확인결과 (도로교통공단 교통사고분석시스템)

- 최근 3년간(’11～’13) 사고발생지점 반경 200m 이내 사망사고 미발생

3				전문가․관계기관 의견

현장 합동 조사시 관련기관 의견

❍ 성동경찰서

- 가드레일 시작부분에 충격흡수시설 설치가 필요함.

❍ 서울시설공단

- 충격흡수시설 설치를 관련부서와 검토하겠음.

주관부서 의견

- 합동점검반 종합의견 검토결과 차량용방호울타리 시작부분과 충돌하여 발생한 사고로, 충격흡수시설과 장애물 표적표지 설치가 필요함.

4				조치계획 (의견)

관련기관(부서)에 통보하여 개선 조치

❍ 충격흡수시설, 장애물 표적표지 설치

- 도로 관리기관인 서울시설공단(도로관리처)과 현장에서 설치 협의하였음.  끝.