문서번호	시설관리과-18543
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김기봉	이철구	08/04 代최재영
협 조

노후관 정비계획보고

동부수도사업소

시설관리과

노후관 정비 계획

공릉7중블록 내 중랑구 중화동 148-112~148-132호에 존치된 노후관(CIP 80mm)을 정비하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 관련공문 : 누수방지과-3975

『내용연수경과 상수도관 직접평가 시편 및 정밀평가 시료채취 협조요청』

❍ 위    치 : 중랑구 중화동 148-112~148-132호

Ⅱ		보고 내용

연번	위 치	GIS상 관로현황			보고내용	비고 (공사개요)
		부설년도	관종	구경
1	중화동 148-112~148-132	1989	DCIP	100	본부 누수방지과에서 조사중인 내용연수경과 관련 시편채취 작업중 중화동 148-106호앞 시편채취결과 CIP 80mm가 발견됨	D=100mm L=76m

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기구간은 중랑구청 안전치수과에서 시행중인 면목1배수분구 하수관거정비공사구간으로 현재 하수관거 정비완료 후 전폭포장예정중에 있어 긴급히 노후관 개량공사를 시행하고자 하며,

❍ 공사시행은 2014년 묵1동외 7개동 상수도공사 업체인 지형건설 송수현에게 작업토록 지시하여 노후관으로 인한 누수발생을 미연에 방지하여 유수율 제고 등에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 공사개요

연번	위치	공사개요	소요예산(도급비)	비고
1	중화동 148-112~138	D=100mm L=76m	9,120천원

❍ 위 치 도

❍ 현황사진

끝.