문서번호	수도자재관리센터-14773
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	08/04 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

[대형48·대형49-신진정공(주)]

2014. 8.

수도자재관리센터

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

건 명	다용도실제수밸브 구매 (대형48)	공기밸브(보수차단밸브일체형) 외 1종 구매(대형49)
계약업체	신진정공(주)	신진정공(주)
납품기한	2014. 9. 13	2014. 9. 5
구매수량	59개(80mm 4개, 100mm 12개, 150mm 16개, 200mm 9개, 300mm 16개, 400mm 2개)	109개(80mm 28개, 100mm 75개, 150mm 6개)

□ 검사개요

○ 검사대상

- 다용도실제수밸브 150mm 외 종 59개

- 공기밸브(보수차단밸브일체형) 100mm 외 2종 109개

○ 검사업체 : 신진정공(주)

인천광역시 남동구 남동서로 173 남동공단 58B 7L

○ 검사일자 : 2014. 7. 30 (1일)

○ 검 사 자 : 시설8급 고명환

○ 검사내용

- 몸통내압시험, 디스크누설시험, 핀홀검사, 작동시험, 도막두께,          부착성시험, 경화시험, 연필긁기시험, 외관 및 조립상태

- 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과

○ 몸통내압시험, 디스크누설시험, 핀홀검사, 작동시험, 도막두께, 부착성시험,      경화시험, 연필긁기시험, 외관 및 조립상태 등 적합. (검사표 붙임).

○ 납품시 재료시험성적서를 제출토록 요청 함.

□ 보고자 의견

○ 검사품목이 규정에 적합.

◯ 납품시 재료시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 검사표 각1부.

2. 검사사진 1부.  끝.