투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	공사장 안전관리 철저

1.문서번호 : SMIH-14-33791

2.작성일자 : 2014-08-04 12:08:20

3.제    목 : 공사장 안전관리 철저

4.내    용 :

1) 가로보 상부 슬라브 제거 전 안전시설을 중간에 설치하고 하부에는 샌드위치 판넬 및 합판을 이중으로 설치하여 예기치 못한 상부 슬라브의 전도로 인한 추락에 대비하시기 바라며,

2) S1구간 공간비계 철거로 인해 예상되는 안전사고를 예방하기 위하여 아래와 같이 지시하니 조치완료 후 공간비계를 철거하시기 바랍니다.

가. Steel Box 상부 난간줄 보강 및 작업자 발이 빠지지 않도록 보강하여 작업자 추락으로 인한 안전사고를 방지할 것

나. Steel Box 상부 청소를 완벽히 하여 Steel Box 거더 철거시 공사 잔재물 낙하로 인한 안전사고를 방지할 것

다. S1구간 가로보 산소 절단 시에는 2/3만 절단하여 Steel Box 거더가 전도되지 않도록 조치할 것

라. S1구간 공간비계 철거 후에는 불필요한 장비 및 인력이 S1구간에 출입하지 못하도록 조치할 것. 끝

주무관							장기철			주무관					김성권					토목총괄과장					08/04 김영수
협조자
시행			토목부-15049									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)3708-2546						/전송			02)3708-2599					/	jjang2235@seoul.go.kr												/	대시민공개