문서번호	시설관리과-16514
결재일자	2014.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김덕만	代김근용	이자원		08/05 이상래
협 조
	★급수운영과장		조면행
	주무관		황청연
	주무관		이일로

「“2014년도 하반기 대형□소형 저수조”」

위생관리 및 실태점검 계획

2014. 8. 5

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:
									무 ■
	●	기타사항	:
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:

「“2014년도 하반기 대형□소형저수조”」

위생관리 및 실태점검 계획

2014년도 하반기 대형·소형 저수조가 설치된 건축물의 소유자□관리자 등에게 위생 조치 사항을 시행토록 지도 □ 감독하고, 위생관리 실태 점검 계획을 세워 수질관리에 철저를 기하고자 함

※ 관련근거

- 본부 급수계획과-1011(2014.2.12.)

- 본부 홍보마케팅과-2314(2014.6.12.)호

☐ 대형 저수조 위생관리

○ 대 상 : 동 ․ 단지 1,644개소 ,  저수조 4,319개

(단위 : 개소 / 개)

구 분	계	아 파 트	연면적5천 (㎡)이상	공중위생관리법 시행령3조
계	1,644/4,319	846 / 2,621	340 / 710	458 / 988
양천구	526/1,152	291/ 610	77 / 186	158 / 356
구로구	451/1,414	202/ 913	143 / 268	106 / 233
강서구	667/1,753	353/ 1,098	120 / 256	194 / 399

※ 2014년 상반기 대비 37개소, 2.3% 증가

○ 추진계획

- 대형저수조 청소, 위생점검, 수질검사, 위생조치 내용 등 안내문 발송

=> 저수조 청소 및 수질검사 안내 : 강서구 760개소 기시행(2014. 7. 24)

=> 저수조 청소 안내문 2회 발송 : 6개월 도래 청소 미시행 건축물 9월, 10월

=> 저수조 청소 및 수질검사 미시행 건축물 독촉(경고) 안내문 : 각 1회 발송

=>  청소결과보고서 미흡사항(보드판, 입회인 등) 조치 안내 수시 발송

=> 수질검사결과 부적합 또는 잔류염소 부족 건축물(유리잔류염소 0.1mg/ℓ미만)에          따른 저수조 유지관리 조치 안내 수시 발송

=> 위생실태 점검결과 지적사항 시정조치 공문 수시 시행

○ 기타 사항

- 시설관리과-4209(2014.2.27.)호 준하여 시행

☐ 소형 물탱크 위생관리

○ 대 상 : 487개소

- 사업소 자체 조사 직결급수불가 건축물

=> 일반건물 : 373개소(양천 166, 구로 96, 강서 111)

=> 주택 : 114개소(양천 53, 구로 31, 강서 30)

○ 추진계획(홍보계획)

- 서울시 조례 일부개정에 의한 청소 의무화 홍보 및 결과 제출 안내

=> 안내문 발송 : 2014. 7. 3

=> 미시행 대상 건축물 시행 홍보 2회 안내 : 9월, 11월 예정

☐ 위생관리 실태점검(합동 및 자체 점검)

○ 합동점검(수돗물시민평가단 +사업소직원)

- 점검대상

=>  대형저수조 : 172개소(양천 62, 구로 40, 강서 70)

=>  소형저수조 : 39개소(구별 13개소)

[단위: 동□단지]

구분	총계	대형저수조				소형저수조
		계	8월	9월	10월	10월
계	211	172	56	76	40	39
양천구	75	62	16	26	20	13
구로구	53	40	16	16	8	13
강서구	83	70	24	34	12	13

- 점검기간 : ’14. 8. 1 ~ ’14. 11. 28

- 점검단 구성 : 총 99개조 편성

=> 시민평가단 서포터즈 : 사업소 상주(월, 수, 금 )

=> 1개조 구성 : 사업소직원 1인, 시민평가단 2인)

※ 시민평가단직원(서포터즈) 역활 : 시민평가단 소속단원, 건축물 관리자, 사업소직원간의 연결 안내

- 점검내용(표작성 참고)

위생관리 점검사항						중앙정수처리시설 설치 및 사용여부			직적사항 (상세히)
저수조 내부청소 양호여부	맨홀잠금 장치장치 설치여부	통기,월류관,방충망설치여부	위생점검 실시,기록보관여부	관리자 교육이수 여부	기타위생관리상태	미설치	설치되었으나 미사용	설치되었고사용중
○	○	Ｘ	○	Ｘ	미흡	○

- 보고 방법

=> 첨부된 “14년 저수조 위생관리실태점검계획 및 복명양식(시민평가단합동)”파일을 참고하여    복명(전자문서결재)

※ 작성서류(시트종류)

=> 점검결과(총괄)

=> 점검결과(건별사진) 저수조 내부촬영, 전경촬영, 건축물관리자교육수료증, 위생상태점검표

=> 소형저수조는 소형물탱크 위생상태 평가(시민평가단 작성서류)서 스캔 하여 복명(전자문서결재)

=> 시민평가단 제출 서류 : 시민평가단담당(진병기주임) 전달

※점검자는 보고시 누락이 없도록 첨부된 서류를 사전에 출력하여 출장할 것

○ 자체 점검(사업소 직원)

- 대상(대형저수조) : 총 70개동 단지(양천 24, 구로 17, 강서 29)

- 담당 지역별 자체 구성

=> 양천, 구로구  : 점검대상 자체계획 수립하여 시행(급수운영과)_)

=> 강서구      :  점검대상 지정(붙임 2) 및 점검 시행(시설관리과)

- 기간 : ’14. 8. 10 ~ 12. 31

- 점검내용 및 보고방법 : 합동 점검내용 및 보고방법 참고

☐ 향후 계획

○ 대형□소형 저수조 위생관리 추진계획에 의거 업무 추진

○ 대형, 소형 위생실태점검 방문예정 공문 발송

○ 사업소 관내 관공서 및 방송매체에 홍보 의뢰

- 홍보내용 : 소형 물탱크 위생관리 의무 시행 서울시 조례 개정 사항

○ 입회인 미기재, 보드판 사진 미촬영 보고업체 시정조치 안내문 발송

○ 위생실태 지적 건축물 시행 안내문 발송

○ 양천구, 구로구, 강서구 등록업체 “저수조청소매뉴얼” 송부

○ ’14년도 하반기 위생관리 위생실태점검 실시(총 281개소) 및 결과 본부보고

붙 임    1. 14년 저수조 위생관리실태점검계획 및 복명양식(시민평가단합동) 1부.

2. 대형 저수조 위생관리 자체 점검 대상(시설관리과-강서구) 1부.

3. 대형, 소형 물탱크 위생 상태 평가 양식 1부.   끝.