문서번호	연건119안전센터-3730
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장			결재
유동근	代박일규	08/06 심주용
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 인의동 112-14)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2014. 8. 3. 21:00 ~ 22:00

나. 참석인원 : 2팀 전직원 (소방위 박일규외 7명)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
8. 3	17:09	17:10	17:12	17:13

나. 장 소

대 상	위 치
판매시설	종로구 인의동 112-14 세운스퀘어 5층 귀금속 공장 화재

다. 원인 및 개요 : 천장 에어컨 과열로 인한 착화 추정

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(사망 : 0명, 부상 : 0명)

2) 재산피해 : 250만원(부동산 100만원, 동산 150만원)

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 94명, 차량 30대

(지휘차1, 펌프7, 탱크9, 구급3, 구조3, 기타7)

4. 수리현황 : 연-364호(지상식), 연-367호(지상식)

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 연건119안전센터 --> 원남동로타리좌회전-->현장도착

나. 최초 목격 상황 : 건물 5층창문에서 소량의 연기가 나오고 있던 상태

다. 현장활동 상황

- 각 대원별 임무 기록

- 소대장 : 무선으로 최초 상황전파 및 화재를 신속진압토록 지시

- 관창수 : 건물내 설치된 옥내소화전사용 40mm 수관 2본을 전개하여 화재진압

- 관창보조1 : 관창수를 도와 옥내소화전 40mm 수관 2본 연장하여 화재를 진압

- 펌프차 운전원 : 고임목 고임 및 펌프차 조작

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 5층 진입시 소량의 연기가 남아 있어 시야확보 어려움	- 진압활동시 안전유의 - 개인안전장구 착용 철저 - 5층 창문개방하여 시야확보

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도